# Сброс давления

Ключи Torcflex поставляются либо с коаксиальными муфтами, либо с винтовыми муфтами. Система коаксиальной муфты соединяет линию выдвижения и линию втягивания одним соединением. Система винтовой муфты требует, чтобы линии выдвижения и втягивания соединялись по отдельности. Перед подключением убедитесь, что муфты чистые и не имеют повреждений.

Прежде чем пытаться подключить или отключить гидромуфты, убедитесь, что в насосе нет остаточного давления.

## Электрические насосы

1. Нажмите кнопку в верхней части электромагнитного клапана несколько раз, чтобы сбросить давление.

## Пневматические насосы

1. Нажмите кнопку останова [0] на подвесном пульте дистанционного управления, чтобы остановить насос.

2. Нажмите и удерживайте кнопку останова [0] и несколько раз нажмите кнопку подачи [1], чтобы включить электромагнитный клапан.

   1 | Кнопка подачи | 0 | Кнопка останова

Все муфты должны легко соединяться и разъединяться вручную. Если нет, ищите повреждения или остаточное давление в системе.

## Относится к: