# Отсоединение шланга от насоса

Коаксиальная муфта имеет элемент безопасности для предотвращения случайного отсоединения во время эксплуатации. Узнайте, как отсоединить шланг перед использованием оборудования.

1. Удерживайте раму насоса, чтобы насос не двигался во время отсоединения.

2. Нажимайте на ниппель шланга по направлению к насосу (рис. 1) до тех пор, пока зазор между рифленым кольцом и ниппелем не закроется (рис. 2).

3. Удерживая указанное выше положение, протолкните рифленое кольцо к насосу (рис. 3).

4. Потяните шланг от насоса, и соединение автоматически разъединится (рис. 4).

Если соединения не сжаты и не удерживаются, рифленое кольцо не может двигаться, поэтому муфты не могут быть разъединены. Это и есть элемент безопасности для предотвращения случайного отсоединения.

## Относится к: