# Allgemeine Installationsanforderungen

Schließen Sie den Torcflex-Schlüssel zum Betrieb mit einem Hydraulikschlauch an ein Hydraulikaggregat an. Verwenden Sie für maximale Effizienz und Genauigkeit Pumpen und Schläuche für Drehmomentschlüssel von Atlas Copco. Werden keine Pumpen und Schläuche von Atlas Copco verwendet, stellen Sie Folgendes vor dem Anschluss von Torcflex-Schlüsseln sicher:

- Systemvoraussetzungen:

  - Alle Systemkomponenten müssen für eine dynamische Druckbelastung von 700 bar (10.000 psi) ausgelegt sein.

- Pumpenanforderungen:

  - Maximaler Vorschubdruck: 700 bar (10.000 psi).

  - Maximaler Einzugsdruck: 120 bar (1.740 psi).

  - Ferngesteuertes Wegeventil für den Betrieb des doppeltwirkenden Zylinders; der Druck muss beim Wechsel von Vorschub zu Einzug abgelassen werden.

  - Aus Sicherheitsgründen muss die Fernsteuerung so konfiguriert werden, dass das Werkzeug automatisch eingezogen wird, wenn der Knopf losgelassen wird.

  - Einstellbares Druckbegrenzungsventil.

  - Kalibriertes Manometer (Genauigkeitsklasse 1).

  - Achten Sie bei Systemen mit Schraubkupplung darauf, dass die Vorschubkupplung eine Steckverbindung und die Einzugskupplung eine Buchsenverbindung ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Systemanschluss – Schraubkupplung.

  - Mit Schraubkupplungen ausgestattete Torcflex-Schlüssel verwenden CEJN 232-Kupplungen mit ¼-NPT-Gewinden. Überprüfen Sie vor der Verwendung von Kupplungen anderer Marken für das System deren Kompatibilität. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Systemanschluss – Schraubkupplung.

- Anforderungen an die Hydraulikschläuche:

  - Vorschubleitung − Verbindung Buchse zu Buchse.

  - Einzugsleitung − Nippel Stecker zu Stecker.

Führen Sie vor dem Systemanschluss folgende Maßnahmen durch:

- Stellen Sie bei elektrischen Pumpen sicher, dass die Stromversorgung für die Pumpe geeignet ist, und minimieren Sie die Länge der Verlängerungskabel.

- Stellen Sie bei Druckluftpumpen sicher, dass die Druckluftversorgung für die Pumpe geeignet ist, und minimieren Sie die Länge der Luftleitungen.

- Überprüfen Sie die Netz- und Zuleitungskabel auf Schäden, bevor Sie die Kabel an die Stromversorgung anschließen.

- Überprüfen Sie die Druckluftschläuche und -kupplungen auf Schäden, bevor Sie die Schläuche an das System anschließen.

- Überprüfen Sie den Ölstand und füllen Sie gegebenenfalls Öl nach.

- Stellen Sie sicher, dass das Manometer kalibriert ist.

- Stellen Sie sicher, dass die Schlag-Steckschlüssel über die für die Anwendung geeignete Größe verfügen.

- Stellen Sie sicher, dass die Schlag-Steckschlüssel frei von Beschädigungen sind.

- Wählen Sie einen für das Solldrehmoment der Anwendung geeigneten Schlüssel aus.

  Um die Lebensdauer des Schlüssels zu erhöhen, betreiben Sie das Werkzeug nicht für längere Zeiträume mit über 80 % seiner Leistung. Wie bei jeder Maschine wird durch den kontinuierlichen Betrieb bei voller Leistung die Lebensdauer reduziert. Zudem muss der Schlüssel öfter gewartet und öfter verschlissene Teil ausgetauscht werden.

- Achten Sie bei Anwendungen, bei denen die hintere Mutter sich drehen kann, darauf, dass ein geeigneter Ersatzschrauber zur Verfügung steht.

Relevante Informationen

- Systemanschluss – Schraubkupplung

## Gilt für: