# Aperto

1. Coloque a ferramenta no fixador a ser apertado. Empurre a ferramenta em direção à superfície de reação, até o braço de reação encoste no ponto de reação adequado.

   - A estrutura de reação deve ser rígida o suficiente para suportar a força de reação da ferramenta hidráulica.

   - Evite superfícies inclinadas, pois o braço de reação pode deslizar, causando carregamentos adversos e instabilidade da ferramenta.

   - Não utilize espaçadores soltos para criar uma estrutura de reação. Caso o braço de reação padrão não seja adequado, entre em contato com a Atlas Copco para obter orientações.

2. Pressione e libere o botão Avançar [1] no controle remoto pendente para dar partida à bomba.

3. Apoie a ferramenta com a empunhadura auxiliar e confirme o seguinte:

   - O elo de catraca está totalmente engatado com o fixador sendo apertado.

   - O braço de reação está firmemente encostado na estrutura de reação.

   - A mangueira e engates estão livres para serem movidos, afastados das estruturas ao redor.

   Fique atento quando a ferramenta está recuando, pois você deve suportar o peso da ferramenta, especialmente em aplicações invertidas. Se a ferramenta não for suportada, ele pode cair da aplicação.

4. Pressione e mantenha pressionado o botão Avançar [1] para a unidade de transmissão girar.

   Quando o pistão atinge o final do curso,, ocorre o seguinte:

   - A lingueta de reação emite um som de clique.

   - O elo de catraca para de girar.

   - A pressão aumenta até o valor de pressão definido.

     Isso não significa que o parafuso esteja apertado corretamente; isso só indica que a ferramenta está no curso total.

5. Quando a ferramenta atinge o curso total, suporte a ferramenta e libere o botão Avançar [1] no controle remoto pendente. A ferramenta recua automaticamente. Quando a ferramenta está totalmente recuada, a lingueta da unidade de transmissão emite um som de clique.

6. A ferramenta agora está pronta para ser utilizada novamente. Repita as etapas 3 a 5 até a pressão aumentar diretamente até o valor-alvo e não ser observado nenhum movimento do fixador. A chave parou e o fixador está apertado corretamente.

7. Depois que a ferramenta parar, pressione o botão Avançar [1] mais uma vez para confirmar se o fixador não está se movendo. Se não se mover, o processo de aperto foi concluído.

8. Às vezes, a própria ferramenta pode travar na aplicação. Para remover a ferramenta, faça o seguinte:

   1. Pressione e mantenha pressionado o botão Avançar [1].

   2. Após a ferramenta atingir o valor-alvo, empurre as alavancas da lingueta com as mãos para desengatar a lingueta da catraca.

   3. Suporte o peso da ferramenta antes de liberar o botão Avançar no controle remoto pendente.

   4. Remova a ferramenta da aplicação.

   Mova as alavancas da lingueta com as mãos. Não utilize ferramentas para mover as alavancas.

9. Pressione o botão Parar [0] no controle remoto pendente para parar a bomba.

Aperto
Empurre a alavanca da lingueta com as mãos, caso a ferramenta esteja travada no dispositivo.

## Aplica-se a: