# Liberando a Pressão

As chaves Torcflex podem ser fornecidas com engates coaxiais ou engates “screw-to-connect“. O sistema de engate coaxial conecta tanto linhas de avanço quanto linhas de recuo com uma única conexão. O sistema de engate “screw-to-connect“ requer que a linha de avanço e a linha de recuo sejam conectadas individualmente. Antes de conectar, confirme se os engates estão limpos e livres de danos.

Antes de você tentar conectar ou desconectar engates hidráulicos, confirme se não há pressão residual na bomba.

## Bombas Elétricas

1. Pressione o botão na parte superior da válvula solenoide várias vezes para liberar a pressão.

## Bombas Pneumáticas

1. Pressione o botão Parar [0] no controle remoto pendente para parar a bomba.

2. Pressione e mantenha pressionado o botão Parar [0] e pressione o botão Avançar [1] várias vezes para ciclar a válvula solenoide.

   1 | Botão Avançar | 0 | Botão Parar

Todos os engates devem ser facilmente conectados e desconectados com as mãos. Caso isso não ocorra, observe se há danos ou pressão residual no sistema.

## Aplica-se a: