1. Torcflex Low Profile Tool
2. Installation
3. Installationsanleitung

# Installationsanleitung

- Installation der TL-Sperrklinkenverbindung
- Installation der RL-Sperrklinkenverbindung
- Installation des Stützgriffs
- Ablassen des Drucks
- Systemanschluss – Co-Axial-Kupplung
- Anschluss des Schlauchs an die Pumpe
- Anschluss des Schlauchs an den Schlüssel
- Trennen des Schlauchs von der Pumpe
- Trennen des Schlauchs vom Schlüssel
- Systemanschluss – Schraubkupplung

## Gilt für: