# 파워헤드 조립하기

1. Aqua-Sil로 립 씰을 윤활하고 하우징[1]에 삽입합니다.

2. Aqua-Sil로 O-링 및 립 씰을 윤활하고 피스톤[2]에 설치합니다.

3. Aqua-Sil로 O-링을 윤활하고 엔드 캡[3]에 설치합니다.

4. 하우징의 보어에 유압 오일을 바릅니다.

5. 피스톤을 하우징에 삽입하고 하우징 보어의 하단으로 밀어 넣습니다.

6. Loctite 277을 피스톤 로드 엔드의 나사산에 도포하고 피스톤 로드에 나사로 장착합니다.

7. 피스톤 로드 엔드를 바이스에 클램프로 고정하고 소켓과 확장 바를 사용하여 피스톤 로드를 조입니다.

   모델 | 설치 토크 (Nm) | 소켓 치수
   --- | --- | ---
   TFX02 | 12 | 9/16 in.
   TFX04 | 40 | 19 mm
   TFX08 | 45 | 24 mm
   TFX14 | 80 | 1-1/8 in.
   TFX18 | 90 | 1-1/8 in.
   TFX30 | 100 | 38 mm

8. 앤드캡을 하우징 안에 삽입합니다.

9. Loctite 243을 앤드캡에 도포하고 나사로 하우징에 조이고 올바른 설치 토크로 조입니다.

   모델 | 육각 키 | 토크(Nm)
   --- | --- | ---
   TFX02 | 4 | 11
   TFX04 | 5 | 18
   TFX08 | 6 | 40
   TFX14 | 8 | 70
   TFX18 | 8 | 80
   TFX30 | 10 | 125

10. 스위블 매니폴드를 설치합니다. 스위블 매니폴드 조립하기 섹션을 참조해 주세요.

11. 고정 핀의 나사산의 그리스를 제거하고 Loctite 243을 암 나사산에 도포합니다. 고정 핀의 두 부분을 함께 조이고 올바른 장착 토크로 조여주세요.

    모델 | 육각 키 (mm) | 토크 (mm)
    --- | --- | ---
    TFX02 | 4 | 11
    TFX04 | 5 | 18
    TFX08 | 6 | 18
    TFX14 | 6 | 18
    TFX18 | 6 | 18
    TFX30 | 6 | 18

씰 윤활 및 설치, 1~3단계
피스톤 로드 설치, 4~7단계
고정 핀 설치, 11단계
관련 정보

- 스위블 매니폴드 조립하기

## 적용 대상: