# Zmniejszanie ciśnienia

Klucze Torcflex mogą być dostarczane z złączami współosiowymi lub złączami śrubowymi. System złączy współosiowych łączy zarówno przewód wysuwania, jaki i przewód chowania za pomocą jednego przewodu. System złącza śrubowego wymaga osobnego połączenia przewodów wysuwania i chowania. Przed podłączeniem należy upewnić się, że złącza są czyste i wolne od uszkodzeń.

Przed próbą podłączenia lub rozłączenia złączy hydraulicznych należy upewnić się, że w pompie nie ma ciśnienia resztkowego.

## Pompy elektryczne

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk na górze zaworu elektromagnetycznego, aby uwolnić ciśnienie.

## Pompy pneumatyczne

1. Nacisnąć przycisk zatrzymania [0] na pilocie zdalnego sterowania, aby zatrzymać pompę.

2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [0] i kilka razy nacisnąć przycisk wysuwania [1], aby przełączać zawór elektromagnetyczny.

   1 | Przycisk wysuwania | 0 | Przycisk zatrzymania (stop)

Wszystkie złącza powinny dać się łatwo połączyć i rozłączyć ręcznie. Jeśli nie, poszukaj uszkodzenia lub ciśnienia resztkowego w systemie.

## Dotyczy: