# Configurer un client sans fil

1. Aller à Réglages dans le menu accueil et sélectionner Réseau dans le volet de gauche.

2. Dans le champ Client sans fil, sélectionner Modifier.

3. Régler Activé sur Marche.

4. Régler DHCP sur Marche ou Arrêt en fonction de la configuration. Si réglé sur Arrêt, remplir les informations requises fournies par l’administrateur système local.

   - IP address (adresse IP)

   - Masque de sous-réseau

   - Passerelle

5. Saisir un Nom de réseau (SSID).

6. Dans le champ Sécurité, sélectionnerMode et choisir un mode de sécurité dans la liste. Si WPA2 Personal est choisi, saisir une Clé de sécurité.

7. Saisir les paramètres de sécurité et importer les fichiers cert et le clés, le cas échéant.

8. Modifier les Paramètres en option le cas échéant.

9. Sélectionner Appliquer.

   L’outil établira une connexion sans fil au réseau, indiqué par le voyant LED bleu de connexion de l’outil émettant une lumière fixe.

10. Pour accéder à l’interface utilisateur sans fil, saisir l’adresse IP dans un navigateur Web.

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=IAhVDKSyFgY