# Par (control)/Ángulo (monitor)

Esta estrategia guía al operario para alcanzar el el par objetivo deseado mientras monitoriza el ángulo.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Número de etiqueta necesario | Un número específico debe estar escrito en TAG de la herramienta de terminal.
Nombre | Nombre del programa de apriete.
Par de aproximación completa | Valor de par a partir del cual se inicia la operación del apriete. Debe ser ≥ Valor de par mín. smartHEAD. Si Par de aproximación completa = 0, su valor se define automáticamente con el valor de par mín. smartHEAD.
Par mín. | Límite de par inferior.
Par máx. | Límites de par superior.
Cambiar el límite de perno | Si el par aplicado alcanza este límite, el mensaje Cambiar tornillo aparece en la pantalla de la llave. Debe ser > Par máx.
Par objetivo | El objetivo de par
Par de monitorización del ángulo final | Valor de par a partir del cual se inicia la medición de ángulo (normalmente configurado al 50 % del Par objetivo). Si Par de monitorización del ángulo final = 0, su valor se define automáticamente con el valor de par mín. smartHEAD.
Ángulo mín. | Límite de ángulo inferior.
Ángulo máx. | Límite de ángulo superior.
Unidades de par | Seleccione la unidad de medición
Límite de ángulo para reapriete | Si se alcanza el valor Par mín. dentro del ángulo especificado, el mensaje Junta ya apretada aparece en la pantalla de la llave.
Medir par a | Seleccione entre Pico de par y Pico de ángulo.
Coeficiente de corrección de par | Cuando se utilizan extensiones, la medición de la llave puede estar compensado para mostrar un valor de par más preciso. Para calcular el coeficiente de corrección, consulte la Cómo calcular el coeficiente de corrección de par. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Coeficiente de corrección de par = 1.
Corrección de ángulo | Cuando las extensiones causan una curvatura adicional de la llave, la medición de ángulo de la llave se puede compensar para mostrar un valor de ángulo más preciso. Para calcular el valor de corrección, consulte Cómo calcular la Corrección de ángulo. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Corrección de ángulo = 0.
Tamaño de lote | Número de aprietes que realizará el lote. Valor máximo: 99. Si Tamaño de lote = 0, el número de aprietes es infinito. Si Tamaño de lote > 1, resultado de lote OK solo si todos los aprietes son OK.
Máx. de NOK consecutivos | Número de NOK aceptados consecutivos para tener un resultado OK.
Tiempo de final de ciclo | Empieza cuando el par baja por debajo del Par de aproximación completa tras alcanzar el 3er porcentaje. Valor predet.: 0,1 s. Valor mínimo: 0,1 s. Valor máximo: 5 s.
Tiempo de trinquete | Empieza cuando el par baja por debajo del Par de aproximación completa tras alcanzar el valor del 3er porcentaje. Esto permite al operario liberar el par durante un momento y recargar durante la operación de apriete. Valor predet.: 5 s. Valor mínimo: 0,1 s. Valor máximo: 30 s.

Par comparado con ángulo

A | Par máx. | B | Par objetivo
C | Par mín. | D | Par de monitorización del ángulo final
E | Par de aproximación completa | F | Ángulo mín.
G | Ángulo máx. |  |

La zona verde indica la zona de resultado OK.

Durante la operación de apriete, LED, zumbador y vibración se activan de la forma siguiente:

- LED:

  - LED de gradiente primer radial (dos direcciones): par por encima de 1er porcentaje (30 % del Par objetivo).

  - LED de gradiente de segundo radial (dos direcciones): par por encima de 2º porcentaje (60 % del Par objetivo).

  - LED de gradiente de tercer radial (dos direcciones): par por encima de 3er porcentaje (95 % del Par objetivo); también se activa si par/ángulo sobrepasan el valor máximo.

  Par comparado con ángulo

  A | Par máx. | B | 3er porcentaje
  C | 2º porcentaje | D | 1er porcentaje
  E | Par de aproximación completa | F | Ángulo máx.

- Zumbador:

  - Empieza cuando el par sobrepasa el valor Par completo de aproximación; la señal aumenta cuando se alcanzan el 1er porcentaje, el 2º porcentaje, el 3er porcentaje y el Ángulo máximo.

- Vibración:

  - Empieza junto con los LED de gradiente de tercer radial.

Resultados de par/ángulo:

- Si el par/ángulo no supera los límites de par/ángulo, el resultado se toma en el Pico de par o Pico de ángulo (como esté especificado en el programa de apriete).

- Si el ángulo/par supera el límite, el resultado se toma de la forma siguiente:

  Par comparado con ángulo

  A | Par máx. | B | Par mín.
  C | Par de monitorización del ángulo final | D | Par de aproximación completa
  E | Ángulo mín. | F | Ángulo máx.
  G | Cuando el Medir par en se define como Pico de par, y el par (o par y ángulo) superan los límites, el resultado se toma en el pico de par. | H | Cuando el Medir par en se define como Pico de par, y solo el ángulo supera los límites, el resultado se toma en el pico de ángulo.

  Par comparado con ángulo

  A | Par máx. | B | Par mín.
  C | Par de monitorización del ángulo final | D | Par de aproximación completa
  E | Ángulo mín. | F | Ángulo máx.
  G | Cuando el Medir par en se define como Pico de ángulo, y el ángulo (o par y ángulo) supera los límites, el resultado se toma en el pico de ángulo. | H | Cuando el Medir par en se define como Pico de ángulo, y solo el par supera los límites, el resultado se toma en el pico de par.

Al final de la operación de apriete, LED, zumbador y vibración se activan de la forma siguiente:

- LED:

  - LED azules: resultado de par entre Par completo de aproximación y Par mín., o par entre Par mín. y Par máx. pero ángulo por debajo del Ángulo mín.

  - LED verdes: resultados de par y ángulo dentro de los límites mínimo y máximo.

  - LED rojos: resultado de par por encima de Par máx. o resultado de ángulo por encima de Ángulo máx.

- Zumbador

  - Dos pitidos indican el final de la operación; si el resultado final se encuentra en la zona roja, la señal es continua.
    Para detener el zumbador, inicie una operación de apriete nueva o pulse un botón en el controlador de la herramienta.

- Vibración:

  - Permanece activa hasta que se libera el par aplicado.