# Couple

Cette stratégie guide l’opérateur pour atteindre le couple cible souhaité, sans aucune lecture d’angle.

Paramètre | Description
--- | ---
Numéro TAG requis | Un numéro spécifique doit être inscrit dans le TAG du raccord d'extrémité.
Nom | Nom du programme de serrage.
Couple d'approche terminée | Valeur de couple à partir de laquelle l'opération de serrage commence. Doit être ≥ valeur Couple mini. de smartHEAD. Si Couple d’approche terminée = 0, sa valeur est automatiquement réglée sur la valeur Couple mini. de smartHEAD.
Couple mini. | Limite de couple inférieure.
Couple maxi. | Limite de couple supérieure.
Limite de changement de vis | Si le couple appliqué atteint cette limite, le message Changement de vis s'affiche sur l'écran de la clé. Doit être > Couple maxi.
Couple cible | La cible de couple.
Unités de couple | Sélectionner l'unité de mesure.
Coefficient de correction de couple | Lorsque des rallonges sont utilisées, la mesure de la clé peut être compensée pour afficher une valeur de couple plus précise. Pour calculer le coefficient de correction, se référer à Comment calculer le coefficient de correction de couple. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Coefficient de correction de couple = 1.
Taille de lot | Nombre de serrages à exécuter dans le lot. Valeur maximum : 99. Si Taille de lot = 0, le nombre de serrages est infini. Si Taille de lot > 1, le résultat du lot est OK uniquement si tous les serrages sont OK.
NOK consécutifs maxi. | Nombre de NOK acceptés pour avoir un résultat OK.
Durée de cycle final | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Couple d'approche terminée après avoir atteint le 3e pourcentage. Valeur par défaut : 0,1 sec. Valeur minimale : 0,1 sec. Valeur maximale : 5 sec.
Durée de déclenchement de cliquet | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Couple d'approche terminée sans avoir atteint la valeur du 3e pourcentage. Cela permet à l'opérateur de relâcher le couple pendant un certain temps et de le recharger pendant l'opération de serrage. Valeur par défaut : 5 sec. Valeur minimale : 0,1 sec. Valeur maximale : 30 sec.

Couple contre durée

A | Couple maxi. | B | Couple cible
C | Couple mini. | D | Couple d'approche terminée

La zone verte indique la zone de résultat OK.
Le résultat de couple est le couple maximal mesuré pendant le serrage.

Pendant l'opération de serrage, les LED, l’avertisseur sonore et les vibrations sont activés comme suit :

- LED :

  - LED de premier gradient radial (deux directions) : couple sur le 1er pourcentage (30% du Couple cible).

  - LED de second gradient radial (deux directions) : couple sur le 2nd pourcentage (60% du Couple cible).

  - LED de troisième gradient radial (deux directions) : couple sur le 3e pourcentage (95% du Couple cible).

  Couple contre angle

  A | Couple maxi. | B | 3e pourcentage
  C | 2nd pourcentage | D | 1er pourcentage

- Avertisseur sonore

  - Le signal sonore se déclenche lorsque le couple dépasse la valeur Couple d'approche terminée ; le signal augmente lorsque le 1er pourcentage, le 2nd pourcentage, le 3e pourcentage, et le Couple maxi. sont atteints.

- Vibration :

  - Commence en même temps que les LED de troisième gradient radial.

À la fin de l'opération de serrage, les LED, l’avertisseur sonore et les vibrations sont activés comme suit :

- LED :

  - LED bleues : résultat du couple entre Couple d'approche terminée et Couple mini.

  - LED vertes : résultat du couple entre Couple mini. et Couple maxi.

  - LED rouges : résultat du couple au-delà du Couple maxi.

- Avertisseur sonore

  - Deux signaux sonores indiquent la fin de l'opération ; si le résultat final se trouve dans la zone rouge, le signal est continu.
    Pour arrêter l'avertisseur sonore, commencer une nouvelle opération de serrage ou appuyer sur un bouton du coffret de l'outil.

- Vibration :

  - Reste actif jusqu'à ce que le couple appliqué soit relâché.

Informations pertinentes

- Comment calculer la correction d’angle