# Allgemeine Einstellungen

Artikel | Beschreibung
--- | ---
Vorne positionierte LED | An: Die vordere LED leuchtet, wenn die entsprechnde Taste gedrückt wird. Aus: Die vordere LED ist immer aus.
TAG | An: Informationen zum TAG werden angezeigt und können im Menü Integrated Controller Tool > Tool bearbeitet werden. Aus: Informationen zum TAG werden nicht angezeigt.
Summer | An: Audiosignalgeber ist immer eingeschaltet. Aus: Audiosignalgeber ist immer ausgeschaltet.
Vibration | An: Vibrationssignalgeber ist immer eingeschaltet. Aus: Vibrationssignalgeber ist immer ausgeschaltet.
Lösen vor Zyklusstart | An: Ein versehentliches Lösen einer bereits angezogenen Verbindung wird erkannt, bevor das Anziehen beginnt. Aus: Funktion deaktiviert.