# Konfiguration eines Drahtlos-Client

1. Öffnen Sie Einstellungen im Hauptmenü und wählen Sie im linken Fenster Netzwerk aus.

2. Wählen Sie im Feld Drahtloser Client Bearbeiten aus.

3. Setzen Sie Aktiviert auf Ein.

4. Setzen Sie DHCP je nach Konfiguration auf Ein oder Aus. Wenn es auf Aus gesetzt wurde, geben Sie die erforderlichen Informationen ein, die vom lokalen Systemadministrator bereitgestellt wurden.

   - IP-Adresse

   - Subnetzmaske

   - Gateway

5. Geben Sie einen Netzwerknamen (SSID) ein.

6. Wählen Sie im Feld Sicherheit Modus aus und wählen Sie einen Sicherheitsmodus aus der Liste. Wenn WPA2 Privat ausgewählt ist, geben Sie einen Sicherheitsschlüssel ein.

7. Geben Sie die Sicherheitsparameter ein und importieren Sie Zertifizierungsdateien und Schlüssel, falls erforderlich.

8. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Option Optionale Einstellungen.

9. Wählen Sie Übernehmen.

   Das Werkzeug stellt eine Drahtlosverbindung zum Netzwerk her, was durch dauerhaftes Leuchten der blauen Verbindungs-LED am Werkzeug angezeigt wird.

10. Um drahtlos auf die Benutzeroberfläche zuzugreifen, geben Sie die IP-Adresse in einen Webbrowser ein.

## Produktgrundlagen-Tutorials

https://www.youtube.com/watch?v=IAhVDKSyFgY