# Configuraciones de red

La herramienta se puede configurar para poder acceder a ella de forma inalámbrica desde un navegador web o una Red de área local (LAN, por sus siglas en inglés), utilizando el protocolo IPv4.

Existe una opción para utilizar la herramienta como cliente, como un punto de acceso para otros dispositivos.

Preparativos

1. Retire la tapa del puerto de conexión USB de la herramienta.

2. Conecte la herramienta al puerto USB del ordenador.

3. Abra un navegador web e introduzca la dirección 169.254.1.1.

En esta sección

- Configurar canales
- Configurar un cliente inalámbrico
- Configurar la herramienta como punto de acceso inalámbrico