# Par de apriete

Esta estrategia guía al operario para alcanzar el par objetivo deseado.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Número de etiqueta necesario | Un número específico debe estar escrito en TAG de la herramienta de terminal.
Nombre | Nombre del programa de apriete.
Par de aproximación completa | Valor de par a partir del cual se inicia la operación del apriete. Debe ser ≥ Valor de par mín. smartHEAD. Si Par de aproximación completa = 0, su valor se define automáticamente con el valor de par mín. smartHEAD.
Par mín. | Límite de par inferior.
Par máx. | Límites de par superior.
Cambiar el límite de perno | Si el par aplicado alcanza este límite, el mensaje Cambiar tornillo aparece en la pantalla de la llave. Debe ser > Par máx.
Par objetivo | El objetivo de par
Unidades de par | Seleccione la unidad de medición
Coeficiente de corrección de par | Cuando se utilizan extensiones, la medición de la llave puede estar compensado para mostrar un valor de par más preciso. Para calcular el coeficiente de corrección, consulte la Cómo calcular el coeficiente de corrección de par. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Coeficiente de corrección de par = 1.
Tamaño de lote | Número de aprietes que realizará el lote. Valor máximo: 99. Si Tamaño de lote = 0, el número de aprietes es infinito. Si Tamaño de lote > 1, resultado de lote OK solo si todos los aprietes son OK.
Máx. de NOK consecutivos | Número de NOK aceptados para tener un resultado OK.
Tiempo de final de ciclo | Empieza cuando el par baja por debajo del Par de aproximación completa tras alcanzar el 3er porcentaje. Valor predet.: 0,1 s. Valor mínimo: 0,1 s. Valor máximo: 5 s.
Tiempo de trinquete | Empieza cuando el par baja por debajo del Par de aproximación completa tras alcanzar el valor del 3er porcentaje. Esto permite al operario liberar el par durante un momento y recargar durante la operación de apriete. Valor predet.: 5 s. Valor mínimo: 0,1 s. Valor máximo: 30 s.

Par comparado con tiempo

A | Par máx. | B | Par objetivo
C | Par mín. | D | Par de aproximación completa

La zona verde indica la zona de resultado OK.
El resultado de par es el valor máximo medido durante el apriete.

Durante la operación de apriete, LED, zumbador y vibración se activan de la forma siguiente:

- LED:

  - LED de gradiente primer radial (dos direcciones): par por encima de 1er porcentaje (30 % del Par objetivo).

  - LED de gradiente de segundo radial (dos direcciones): par por encima de 2º porcentaje (60 % del Par objetivo).

  - LED de gradiente de tercer radial (dos direcciones): par por encima de 3er porcentaje (95 % del Par objetivo).

  Par comparado con ángulo

  A | Par máx. | B | 3er porcentaje
  C | 2º porcentaje | D | 1er porcentaje

- Zumbador

  - El pitido empieza cuando el par sobrepasa el valor Par completo de aproximación; la señal aumenta cuando se alcanzan el 1er porcentaje, el 2º porcentaje, el 3er porcentaje y el Par máximo.

- Vibración:

  - Empieza junto con los LED de gradiente de tercer radial.

Al final de la operación de apriete, LED, zumbador y vibración se activan de la forma siguiente:

- LED:

  - LED azules: resultado de par entre Par completo de aproximación y Par mín..

  - LED verdes: resultado de par entre Par mín. y Par máx..

  - LED rojos: resultado de par por encima de Par máx.

- Zumbador

  - Dos pitidos indican el final de la operación; si el resultado final se encuentra en la zona roja, la señal es continua.
    Para detener el zumbador, inicie una operación de apriete nueva o pulse un botón en el controlador de la herramienta.

- Vibración:

  - Permanece activa hasta que se libera el par aplicado.

Información relevante

- Cómo calcular la Corrección de ángulo