# Mettre à jour la version du logiciel

Veiller à garder la batterie connectée à l’outil pendant la procédure.

1. Aller au menu Outil avec contrôleur intégré et sélectionner Logiciel dans le volet de gauche.

2. Accéder au champ Mise à jour du logiciel et sélectionner PARCOURIR.

3. Sélectionner le fichier compressé contenant le logiciel applicable et suivre les instructions pour terminer l'installation.

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=-Vq6uKaKfcA