# Couple (asservissement) / Angle (asservissement) OU

Cette stratégie guide l’opérateur pour atteindre le couple et l’angle cible souhaités.

Paramètre | Description
--- | ---
Numéro TAG requis | Un numéro spécifique doit être inscrit dans le TAG du raccord d'extrémité.
Nom | Nom du programme de serrage.
Couple d'approche terminée | Valeur de couple à partir de laquelle l'opération de serrage commence. Doit être ≥ valeur Couple mini. de smartHEAD. Si Couple d’approche terminée = 0, sa valeur est automatiquement réglée sur la valeur Couple mini. de smartHEAD.
Couple mini. | Limite de couple inférieure.
Couple maxi. | Limite de couple supérieure.
Limite de changement de vis | Si le couple appliqué atteint cette limite, le message Changement de vis s'affiche sur l'écran de la clé. Doit être > Couple maxi.
Couple cible | La cible de couple.
Couple de surveillance d'angle final | Valeur du couple à partir de laquelle la mesure de l'angle commence (généralement fixée à 50 % du Couple cible). Si Couple de surveillance d'angle final = 0, sa valeur est automatiquement réglée sur la valeur Couple mini. de smartHEAD.
Angle mini. | Limite d'angle inférieure.
Angle maxi. | Limite d’angle supérieure.
Angle cible | La cible d’angle.
Unités de couple | Sélectionner l'unité de mesure.
Limite d'angle pour resserrage | Si la valeur Couple mini. est atteinte dans les limites de l’angle spécifié, le message Assemblage déjà serré s’affiche sur l’écran de la clé.
Mesure du couple à | Sélectionner entre Couple crête et Angle crête.
Coefficient de correction de couple | Lorsque des rallonges sont utilisées, la mesure de la clé peut être compensée pour afficher une valeur de couple plus précise. Pour calculer le coefficient de correction, se référer à Comment calculer le coefficient de correction de couple. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Coefficient de correction de couple = 1.
Correction d'angle | Lorsque des rallonges causent une courbure supplémentaire de la clé, l’angle de mesure de la clé peut être compensé pour afficher une valeur d’angle plus précise. Pour calculer la valeur de correction, se référer à Comment calculer la correction d’angle. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Correction d’angle = 0.
Taille de lot | Nombre de serrages à exécuter dans le lot. Valeur maximum : 99. Si Taille de lot = 0, le nombre de serrages est infini. Si Taille de lot > 1, le résultat du lot est OK uniquement si tous les serrages sont OK.
NOK consécutifs maxi. | Nombre de NOK consécutifs acceptés pour avoir un résultat OK.
Durée de cycle final | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Couple d'approche terminée après avoir atteint le 3e pourcentage. Valeur par défaut : 0,1 sec. Valeur minimale : 0,1 sec. Valeur maximale : 5 sec.
Durée de déclenchement de cliquet | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Couple d'approche terminée sans avoir atteint la valeur du 3e pourcentage. Cela permet à l'opérateur de relâcher le couple pendant un certain temps et de le recharger pendant l'opération de serrage. Valeur par défaut : 5 sec. Valeur minimale : 0,1 sec. Valeur maximale : 30 sec.

Couple contre angle

A | Couple maxi. | B | Couple cible
C | Couple mini. | D | Couple de surveillance d'angle final
E | Couple d'approche terminée | F | Angle mini.
G | Angle cible | H | Angle maxi.

La zone verte définit la zone de résultat OK.

Pendant l'opération de serrage, les LED, l’avertisseur sonore et les vibrations sont activés comme suit :

- LED :

  - LED de premier gradient radial (deux directions) : couple au-delà du 1er pourcentage (30% du Couple cible - si Couple crête est spécifié dans le programme de serrage). Angle au-delà du 1er pourcentage (30% de l’Angle cible - si Angle crête est spécifié dans le programme de serrage).

  - LED de second gradient radial (deux directions) : couple au-delà du 2nd pourcentage (60% du Couple cible - si Couple crête est spécifié dans le programme de serrage). Angle au-delà du 2nd pourcentage (60% de l’Angle cible - si Angle crête est spécifié dans le programme de serrage).

  - LED de troisième gradient radial (deux directions) : couple et angle sont dans les limites minimales et maximales ; couple ou angle ont atteint la valeur cible ; couple ou angle dépasse la valeur maximale.

  Couple crête :

  Couple contre angle

  A | Couple maxi. | B | Couple cible
  C | Couple mini. | D | 2nd pourcentage
  E | 1er pourcentage | F | Couple d'approche terminée
  G | Angle mini. | H | Angle cible
  I | Angle maxi. |  |

  Crête angle :

  Couple contre angle

  A | Couple maxi. | B | Couple cible
  C | Couple mini. | D | Couple d'approche terminée
  E | 1er pourcentage | F | 2nd pourcentage
  G | Angle mini. | H | Angle cible
  I | Angle maxi. |  |

- Avertisseur sonore :

  - Le signal sonore se déclenche lorsque le couple dépasse la valeur Couple d'approche terminée ; le signal augmente lorsque le 1er pourcentage, le 2nd pourcentage, couple et angle sont dans les limites minimales et maximales, et le Couple maxi. ou Angle maxi. est atteint.
    Si Angle crête est spécifié dans le programme de serrage, l’avertisseur sonore surveille l’angle au lieu du couple.

- Vibration :

  - Commence en même temps que les LED de troisième gradient radial.

Résultats couple/angle :

- Si le couple / l'angle ne dépasse pas les limites de couple / d'angle, le résultat est pris au Couple crête ou à l'Angle crête (comme spécifié dans le programme de serrage).

- Si le couple / l'angle dépasse la limite, le résultat est pris comme suit :

  Couple contre angle

  A | Couple maxi. | B | Couple mini.
  C | Couple de surveillance d'angle final | D | Couple d'approche terminée
  E | Angle mini. | F | Angle maxi.
  G | Lorsque la Mesure du couple à est réglée sur Couple crête, et que le couple (ou à la fois le couple et l’angle) dépasse les limites, le résultat est pris au couple crête. | H | Lorsque la Mesure du couple à est réglée sur Couple crête, et que seul l’angle dépasse les limites, le résultat est pris à l’angle crête.

  Couple contre angle

  A | Couple maxi. | B | Couple mini.
  C | Couple de surveillance d'angle final | D | Couple d'approche terminée
  E | Angle mini. | F | Angle maxi.
  G | Lorsque la Mesure de la crête à est réglée sur Angle, et que l’angle (ou à la fois le couple et l’angle) dépasse les limites, le résultat est pris à l’angle crête. | H | Lorsque la Mesure de la crête à est réglée sur Angle, et que seul le couple dépasse les limites, le résultat est pris au.

À la fin de l'opération de serrage, les LED, l’avertisseur sonore et les vibrations sont activés comme suit :

- LED :

  - LED bleues : résultat de l’angle entre Couple d'approche terminée et Couple mini. Couple mini., ou couple entre Couple mini. et Couple maxi. mais angle inférieur à l’Angle mini.
    Si Angle crête est sélectionné dans le programme de serrage, la valeur Couple de surveillance de l'angle final est utilisée au lieu de la valeur Couple d'approche terminée.

  - LED vertes : résultats du couple et de l’angle dans les limites minimales et maximales.

  - LED rouges : résultat du couple au-delà du Couple maxi., ou résultat de l’angle au-delà de l’Angle maxi.

- Avertisseur sonore :

  - Deux signaux sonores indiquent la fin de l'opération ; si le résultat final se trouve dans la zone rouge, le signal est continu.
    Pour arrêter l'avertisseur sonore, commencer une nouvelle opération de serrage ou appuyer sur un bouton du coffret de l'outil.

- Vibration :

  - Reste actif jusqu'à ce que le couple appliqué soit relâché.