# Configurar un cliente inalámbrico

1. Vaya a Ajustes en el menú de inicio y seleccione Red en el panel izquierdo.

2. En el campo Cliente inalámbrico, seleccione Editar.

3. Configure Activado como On.

4. Configure DHCP como On u Off dependiendo de la configuración. Si se configura como Off, complete la información requerida, facilitada por el administrador de sistema local:

   - Dirección IP

   - Máscara de subred

   - Puerta de enlace

5. Introduzca un Nombre de red (SSID).

6. En el campo Seguridad, seleccione Modo y seleccione un modo de seguridad de la lista. Si se selecciona WPA2 Personal, introduzca una Clave de seguridad.

7. Introduzca los parámetros de seguridad e importe los archivos cert y claves, según sea necesario.

8. Edite los Ajustes opcionales según sea aplicable.

9. Seleccione Aplicar.

   La herramienta establecerá una conexión inalámbrica con la red, confirmada por una luz constante en el indicador LED de conexión azul de la herramienta.

10. Para acceder de forma inalámbrica a la interfaz de usuario, introduzca la dirección IP en un navegador web.

## Tutoriales de productos esenciales

https://www.youtube.com/watch?v=IAhVDKSyFgY