# Configurations réseau

L’outil peut être configuré pour pouvoir être accédé sans fil depuis un navigateur Web sur un réseau local (LAN) utilisant le protocole IPv4.

Il existe une option pour utiliser l’outil comme un client ou un point d’accès pour d’autres dispositifs.

Préparations

1. Retirer le couvercle du port de connexion USB de l’outil.

2. Connecter l’outil au port USB du PC.

3. Ouvrez un navigateur web et saisissez l’adresse 169.254.1.1.

Dans cette section

- Configurer les canaux
- Configurer un client sans fil
- Configurer l'outil comme Point d’accès sans fil