# 添加和管理站点

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：http://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到工作场所部分，请点击页面左侧的导航面板中的 。

分配给站点的螺栓数量和拧紧设备项目数量将显示在工作场所部分的站点图标上。

- 若要添加站点，请点击 生产线名称右侧，然后选择 Smart AMS 站点、SQS 站点或手动站点。如果站点没有与 Smart AMS 的连接，选择手动站点；Smart AMS 将忽略它。

- 若要重新排列生产线中的站点，请使用拖放操作。

- 若要复制、粘贴或删除站点，请使用该站点的右键上下文菜单。

此部分内容

- 指定 Smart AMS 站点的设置
- 在 Smart AMS 站点增加和管理控制器
- 添加配方
- 指定 SQS3 站点的设置
- 指定手动站点的设置

## 适用于：