# Einstellungen für Stationen in der .xlsx-Konfigurationsdatei

Öffnen Sie in der .xlsx-Konfigurationsdatei das Arbeitsblatt Station List. Dieses enthält eine Liste der Stationen mit ihren Einstellungen. Geben Sie Ihre Daten in die Spalten ein.

Station Name: Geben Sie den Namen der Station an.

Line No.: Geben Sie die Montagelinie an, zu der die Station gehört.

Station No.: Geben Sie die Positionsnummer der Station in der Montagelinie an. Beispiele: 1, 2, 3.

Station Id: Die Line No. und die Station No., beide in die gleiche Zelle eingetragen und durch einen Unterstrich „_“ getrennt. Muss der Stations-ID entsprechen, die in SPS-Telegrammen verwendet wird.

Ein Projekt darf keine zwei oder mehr Stationen mit der gleichen ID enthalten.

Node Type: Geben Sie die Art von Knoten für die Verbindung an. Mögliche Werte: Manual, PF4000, PM4000, PF6000, StWrench, IXB, SQS, SQSRework. Verwenden Sie StWrench, wenn der STwrench selbst direkt mit Smart AMS verbunden ist. Wird die Station nicht durch Smart AMS gesteuert, wählen Sie Manual aus, damit Smart AMS diese ignoriert.

IXB Schließt sowohl ICB- als auch ITB-Werkzeugtypen ein.

Node IP: Geben Sie die IP-Adresse der Steuerung oder SQS3-Station an.

Node Port: Legen Sie den TCP-Port für die Verbindung fest. Er muss mit dem in der Steuerung angegebenen Namen identisch sein. Beispiel: Port 4545 wird standardmäßig für Open-Protocol-Werkzeuge verwendet.

Controller Name: Geben Sie den Namen der Steuerung zur einfachen Identifizierung an.

Controller Counter By Station: Geben Sie die Anzahl von Steuerungen an der Station an. Die erste Steuerung an der Station wird als 1 gezählt. Weitere Steuerungen werden sequenziell weitergezählt: 2, 3, und so weiter. Wenn keine Steuerung an der Station vorhanden ist, geben Sie 0 ein. Beispiel: SQS3-Station wird verwendet.

Station Description(En): Geben Sie eine Beschreibung für die Station in Englisch ein.

Station Description(Local): Geben Sie eine Beschreibung für die Station in Ihrer Landessprache ein.

Emergency Pset / Mode: Geben Sie die Nummer des Verschraubungsprogramms an, das in der Steuerung eingestellt werden soll, wenn Smart AMS im Notfallmodus arbeitet. Wenn die Steuerung im Notfallmodus nicht von Smart AMS gesteuert wird, lassen Sie die Zelle leer. Die Auswahl kann durch die Steuerung vorgenommen werden, z. B. über einen Aufsatz-Selektor. Die Auswahl über Aufsatz-Selektoren oder andere Methoden funktioniert auch, wenn bereits ein Verschraubungsprogramm festgelegt wurde. Die Steuerung startet mit diesem Verschraubungsprogramm, das dann geändert werden kann.

Rework Node: Die Line No. und die Station No. der entsprechenden Nacharbeitsstation, beide in die gleiche Zelle eingetragen und durch einen Unterstrich „_“ getrennt. Muss der Stations-ID entsprechen, die in SPS-Telegrammen verwendet wird.

Product Sign-In Dropdown-Liste: Geben Sie an, wie Produkte an der Station angemeldet werden.
PLC: Produkte können nur mit SPS angemeldet werden.
Barcode: Produkte können nur mit einem Barcode-Scanner angemeldet werden.
PLCAndBarcode: Produkte können nur entweder mit SPS oder Barcode-Scanner angemeldet werden.
MES: Produkte können nur durch das MES angemeldet werden.
MESAndBarcode: Produkte können nur entweder durch das MES oder den Barcode-Scanner angemeldet werden.

Activated Dropdown-Liste: Wählen Sie TRUE aus, um die Station zu aktivieren. Wählen Sie ansonsten FALSE aus, um sie inaktiv zu schalten. Inaktive Stationen sind für die Ausführung von Arbeiten nicht verfügbar; Smart AMS ignoriert sie.

Execution Mode Dropdown-Liste: Bei mehreren Werkzeugen bestimmt dieser Modus die Reihenfolge, in der die Werkzeuge arbeiten: parallel oder sequentiell.
Sofern mehrere Werkzeuge an der Station vorhanden sind, können der oder die Bediener die Werkzeuge im parallelen Ausführungsmodus gleichzeitig verwenden – alle in den Rezepten für die Station angegebenen Werkzeuge sind gleichzeitig aktiv. Wählen Sie hierzu Parallel aus.
Im sequenziellen Ausführungsmodus können die Werkzeuge nur in der Reihenfolge verwendet werden, in der die Rezepte aufgelistet sind. Wählen Sie hierzu Sequential aus.
Wird die Station nicht von Smart AMS gesteuert, wählen Sie Uncontrolled aus. Beispiele: Stationen vom Typ SQS und SQSRework. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieser Option für eine Smart AMS-Station der Verwendung von Sequential entspricht.

Free Order Mode: Wählen Sie TRUE aus, damit der Bediener Verschraubungen den aktuellen Anweisungen entsprechend in einer für ihn sinnvollen Reihenfolge ausführen kann. Diese Option kann sinnvoll sein, wenn die Reihenfolge des Verschraubens unerheblich ist. Das Verschraubungsprogramm sowie die Verschraubungsreihenfolge werden durch die vom Bediener gewählte Stecknuss bestimmt. Für jede Stecknuss auf dem Aufsatz-Selektor muss ein bestimmtes, auf der Steuerung festgelegtes Verschraubungsprogramm gewählt werden. Wenn auf FALSE eingestellt, können die Verschraubungen nur in einer vorgegebenen Reihenfolge durchgeführt werden.

ILT Device IP: Geben Sie die IP-Adresse des ILT-Geräts an.

ILT Tag ID: Geben Sie die Kennung des Ortungs-Tags an. Sie ist auf dem Aufkleber des Tags zu finden.

Traces: Um Verschraubungskurven für Drehmoment und Winkel über einen Zeitraum abzurufen, wählen Sie TRUE aus. Wenn Sie keine Kurven benötigen, wählen Sie FALSE aus, um diese Funktion zu deaktivieren und Systemressourcen einzusparen.

Modbus Device IP: Legen Sie die IP-Adresse für die Verbindung fest. Mit Smart AMS können nur Modbus-Geräte verwendet werden, welche die Funktionen Read Coils (Funktionscode 1) und Write Single Coil (Funktionscode 5) unterstützen.

Modbus Input Offset: Geben Sie den Adressversatz für eingehende Signale an.

Modbus Output Offset: Geben Sie den Adressversatz für ausgehende Signale an.

LAN Scanner IP: Legen Sie die IP-Adresse für die Verbindung fest. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie einen LAN-Scanner an den Smart AMS Server angeschlossen haben. Ansonsten lassen Sie dieses Feld leer.

LAN Scanner Port: Legen Sie den Port für die Verbindung fest. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie einen LAN-Scanner an den Smart AMS Server angeschlossen haben. Ansonsten lassen Sie dieses Feld leer.

Use Pass Through For Scanning: Diese Einstellung ist nur bei den Steuerungstypen PF6000 oder IXB wirksam. Wenn auf TRUE eingestellt, registriert Smart AMS die Durchlauf-Scan-Ereignisse anstelle der VIN-Ereignisse. Diese Einstellung muss mit ihrem Gegenstück (Durchlaufmodus) auf der Steuerung übereinstimmen. Das heißt, die Scanner müssen so konfiguriert sein, dass gescannte Zeichenfolgen an ein externes System weitergeleitet werden.

## Gilt für: