# Aktualisierung von Smart AMS

Sie können die Software von AMS v. 1.2, Smart AMS v. 1.3, Smart AMS v. 1.4, Smart AMS v. 1.5, Smart AMS v. 1.6 oder Smart AMS v. 1.7 auf Smart AMS v. 1.8 aktualisieren. Falls eine ältere Version von Smart AMS als v. 1.2 installiert ist, deinstallieren Sie diese bitte, bevor Sie Smart AMS v. 1.8 installieren.

Falls auf Ihrem Computer eine kundenspezifische Version von Smart AMS v. 1.2 installiert ist, deinstallieren Sie diese bitte, bevor Sie die Standardversion installieren.

Ältere Versionen von Erlang OTP oder RabbitMQ Server, die während der Aktualisierung auf dem Rechner entdeckt werden, werden beibehalten.

Nach dem Abschluss der Aktualisierung können Sie Ihre Konfigurationsdatei einer vorherigen Version von Smart AMS in Smart AMS Config v. 1.8 importieren. Die mit Smart AMS v. 1.8 eingeführten Konfigurationsparameter, welche für die älteren Versionen nicht zur Verfügung stehen, werden auf ihre Standardwerte gesetzt.

Beim Upgrade von Smart AMS v. 1.5, 1.6 oder 1.7 werden die folgenden individuellen Einstellungen in Smart AMS Config beibehalten: Einstellungen des Benutzerkontos (nur beim Upgrade von AMS v. 1.6 oder 1.7) und Konfigurations-Schnappschüsse.

## Gilt für: