# 添加和管理生产线

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：http://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到历史记录部分，请点击页面左侧的导航面板中的 。

- 若要添加生产线，请点击添加生产线。

- 若要重新排列生产线，请使用拖放操作。

- 若要复制、粘贴或删除生产线，请使用该生产线的右键上下文菜单。

## 常规

活动切换开关：若此切换开关关闭，则线路处于非活动状态。非活动生产线在图形用户界面中是灰显的。它们不可用于执行工作；Smart AMS 通常忽略它们。如果开启，则该线路激活。

生产线名称字段：输入装配生产线的名称。

生产线编号字段：指定装配生产线的顺序位置。例如：1、2、3。

扫描规则列表：选择装配生产线的扫描规则。扫描规则将应用于生产线中的所有 Smart AMS 站点。
使用示例：当正在尝试进行产品登录时，多层警示灯上的传统蓝色灯闪烁。当尝试完成 OK 或 NOK 时，它停止闪烁。如果登录尝试失败，多层警示灯上的常规红灯将指示错误状态。一旦进行新的进站尝试或站点切换到紧急模式，错误状态就会重置。
如果未选择扫描规则，则装配生产线中各站点的所有扫描都将被视为工件 ID。如果未指定输入源，则工件 ID 将为空。

使用站点联锁检查拨动开关：如果开启，若工件是从上一个站点以 OK 状态出站的，则其只能在装配生产线中的某个站点进站。否则，即使工件是从上一个站点以 NOK 状态出站的，也可以进站并被处理。
请注意，SQS3 返工站点通常忽略依赖性检查，即使它们所在的装配生产线激活了依赖性检查。

序列检查切换开关：如果您想启用序列检查功能，请开启它。否则请关闭它。使用它来控制序列号以 1 为增量递增。当序列已更正为与预期序列号匹配或产品已退出时，序列中断警报将停止。事件日志中的序列中断警报包含以下详细信息：检测到序列中断的站点的 Id、预期序列号（含产品 Id）、实际序列号（含产品 Id）和最后一个未中断序列号（含产品 ID）。每次检测到新的序列中断时，都会发出新的通知。

策略列表：如果不想在检测到序列中断时停止装配线，请选择仅通知。否则，选择停止生产。序列中断仍将记录到事件日志中。只有当产品通过 PLC 登录时，才能使用停止生产选项。

始终发射切换开关：若启用，策略设置的范围将包括受影响的站点和装配线中的后续站点。若关闭，则仅包括受影响的站点。序列中断将记录到受影响站点的事件日志中，如果中断未被纠正，则记录到装配线中的后续站点。

## 线路 PLC

启用拨动开关：如果开启，则 PLC 被激活。如果关闭，Smart AMS 将忽略它。

IP 字段：指定 PLC 的 IP 地址。相同的 IP 地址和端口组合可以在多条装配生产线上使用。

端口字段：指定用于连接的 TCP 端口。

协议版本清单：指定 PLC 应遵循的协议。

## 适用于：