# .xlsx 配置文件中的站点设置

在 .xlsx 配置文件中，转到 Station List 工作表。它包含一个站点列表及其设置。在列中输入数据。

Station Name：指定站点的名称。

Line No.：指定站点所属的装配生产线。

Station No.：指定装配生产线中站点的顺序位置。例如：1、2、3。

Station Id：Line No. 和 Station No. 都写在同一个单元格，用下划线分隔 "_"。它必须与 PLC 电报中使用的站点 ID 相匹配。

一个项目不能包含两个或多个具有相同 ID 的站点。

Node Type：指定提供连接的节点类型。可能的值：Manual、PF4000、PM4000、PF6000、StWrench、IXB、SQS、SQSRework。当 STwrench 本身直接连接到 Smart AMS 时，使用 StWrench。当站点不由 Smart AMS 控制时，选择 Manual，然后 Smart AMS 将忽略它。

IXB 包括 ICB 和 ITB 工具类型。

Node IP：指定控制器或 SQS3 的 IP 地址。

Node Port：指定用于连接的 TCP 端口。它必须与控制器中指定的相同。示例：端口 4545 默认用于开放协议工具。

Controller Name：指定控制器的名称以便于识别。

Controller Counter By Station：指定站点控制器的数量。站点第一个控制器计数为 1。更多控制器按顺序计数：2、3，等等。当站点没有控制器时，键入 0。例如：使用 SQS3 站点。

Station Description(En)：用英语描述该站点。

Station Description(Local)：用本地语言描述该站点。

Emergency Pset / Mode：指定 Smart AMS 在紧急模式下工作时控制器中要设置的拧紧程序的数量。如果控制器在紧急模式下不受 Smart AMS 控制，则将该单元格留空。可以通过控制器进行选择 - 例如，通过套筒选择器。即使已指定拧紧程序，通过套筒选择器或其他方法进行选择也有效。控制器从该拧紧程序开始，后续可以更改拧紧程序。

Rework Node：相应返工站点的 Line No. 和 Station No. 都写在同一个单元格，用下划线分隔 "_"。它必须与 PLC 电报中使用的站点 ID 相匹配。

Product Sign-In 下拉列表：指定工件如何在站点进站。
PLC：工件只能通过 PLC 进站。
Barcode：工件只能通过扫码枪进站。
PLCAndBarcode：工件只能通过 PLC 或扫码枪进站。
MES：工件只能通过 MES 进站。
MESAndBarcode：工件只能通过 MES 或扫码枪进站。

Activated 下拉列表：选择 TRUE 使站点处于活动状态。否则，选择 FALSE 使其处于非活动状态。非活动站点不可用于执行工作；Smart AMS 通常忽略它们。

Execution Mode 下拉列表：在有多个工具的情况下，它决定工具操作的顺序：并行或顺次。
在并行执行模式下，如果站点处有多个工具，操作员可以同时使用这些工具 - 站点所有配方中指定的所有工具将同时处于活动状态。为此，选择 Parallel。
在顺次执行模式下，工具只能按照配方列出的顺序使用。为此，选择 Sequential。
如果站点不受 Smart AMS 控制，请选择 Uncontrolled。示例：SQS 和 SQSRework 类型的站点。请注意，对于 Smart AMS 站点，使用此选项与使用 Sequential 相同。

Free Order Mode：若选择 TRUE，则操作员可根据当前配方按照其认为合理的顺序执行拧紧。如果拧紧顺序不重要，您可能想使用此选项。螺栓的拧紧程序和拧紧顺序由操作员选择的套筒决定。套筒选择器上的每个套筒都必须被分配一个控制器上指定的特定拧紧程序。当设置为 FALSE 时，则只能以预定的顺序执行拧紧。

ILT Device IP：指定 ILT 设备的 IP 地址。

ILT Tag ID：指定定位标记的标识。您可以在标记的贴纸上找到它。

Traces：若要获取扭矩和角度随时间变化的拧紧曲线，请选择 TRUE。如果不需要曲线，选择 FALSE 可禁用此功能并节省系统资源。

Modbus Device IP：指定用于连接的 IP 地址。只有支持 Read Coils（功能代码 1）和 Write Single Coil（功能代码 5）功能的 Modbus 设备才能与 Smart AMS 一起使用。

Modbus Input Offset：指定传入信号的地址偏移量。

Modbus Output Offset：指定传出信号的地址偏移量。

LAN Scanner IP：指定用于连接的 IP 地址。如果已将 LAN 扫码枪连接到 Smart AMS 服务器，请使用此设置。否则，将此字段留空。

LAN Scanner Port：指定连接的端口。如果已将 LAN 扫码枪连接到 Smart AMS 服务器，请使用此设置。否则，将此字段留空。

Use Pass Through For Scanning：此设置仅在控制器类型为 PF6000 或 IXB 时有效。当设为 TRUE 时，Smart AMS 将订阅通过扫描事件而不是 VIN 事件。此设置必须与控制器上的对应项（传递模式）匹配。也就是说，必须将扫码枪配置为将扫描的字符串传递到外部系统。

## 适用于：