# Festlegen der Einstellungen für SQS3-Stationen

Zuerst muss Smart AMS Config geöffnet werden.

SQS3-Stationen werden nicht durch Smart AMS gesteuert.

- Öffnen Sie die Adresse von Smart AMS Config in Ihrem Webbrowser, indem Sie die Verknüpfung Smart AMS Config-Benutzeroberfläche öffnen auf dem Desktop oder im Startmenü von Windows verwenden.
  Beispiel-Adresse: http://localhost:6395. Stellen Sie sicher, dass Sie localhost durch die tatsächliche IP-Adresse des Computers ersetzen, auf dem Smart AMS Config ausgeführt wird.

- Um den Bereich Arbeitsplätze aufzurufen, klicken Sie im Navigationsfenster links auf der Seite auf .

- Klicken Sie auf das Symbol der SQS3-Station.

Wahlschalter Aktiv: Ist dieser Wahlschalter ausgeschaltet, ist die Station inaktiv. Die Symbole inaktiver Stationen erscheinen schraffiert. Inaktive Stationen werden ignoriert. Ist er eingeschaltet, ist die Station aktiviert.

Feld Stationsname: Geben Sie den Namen der Station an.

Feld Stationsnummer: Geben Sie die Positionsnummer der Station in der Montagelinie an. Beispiele: 1, 2, 3.

Feld Beschreibung (englisch): Geben Sie eine Beschreibung für die Station in Englisch ein.

Feld Beschreibung (lokal): Geben Sie eine Beschreibung für die Station in Ihrer Landessprache ein.

Feld SQS-Station-IP: Legen Sie die IP-Adresse für die Verbindung fest.

Wahlschalter Ist eine Nacharbeitsstation: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Station als SQS3-Nacharbeitsstation betrachtet. Andernfalls wird die Station als normale SQS3-Station betrachtet.

Wahlschalter Linien-SPS-Anmeldung verwenden: Wenn das Produkt durch die Linien-SPS angemeldet werden soll, schalten Sie diesen Kippschalter ein. Wenn keine Linien-SPS verwendet wird, schalten Sie ihn aus.

Liste Nacharbeitsstation: Wählen Sie die Station aus, die für die Nacharbeit des Produkts vorgesehen ist. Es kann eine SQS3-Nacharbeitsstation sein.

## Gilt für: