# IP-Adressen und Port-Konflikte

Alle IP-Adressen und Ports, die für Verbindungen genutzt werden, müssen sowohl Daten empfangen als auch senden können. Wenn Sie die gleiche IP-Adresse und den gleichen Port für zwei oder mehr Geräte verwenden, wird dies einen Konflikt zwischen Geräten verursachen und die Systeme werden nicht miteinander kommunizieren können.

Machen Sie folgendes, um das IP-Protokoll des Systemnetzwerks zu prüfen:

1. Versuchen Sie die entsprechenden IP-Adressen mittels `ping`-Befehl anzusprechen und prüfen Sie die DNS-Einstellungen der MMS, wenn erforderlich.

2. Führen Sie den Befehl `netstat` aus. Dieser Befehl wird sowohl eingehende als auch ausgehende Netzwerkverbindungen für eine Reihe an Netzwerkschnittstellen anzeigen.

Wenn eine wiederholte IP-Adresse erkannt wird, dann bitten Sie den Systemadministrator des Standorts um Hilfe.

Wenn keine doppelte IP-Adresse gefunden wird, kontaktieren Sie den Systemadministrator des Standorts, um herauszufinden, ob eine Firewall den Zugriff auf die IP-Adressen und Ports verhindert.

## Gilt für: