# Anzeige und Filterung des Ereignisprotokolls

Zuerst muss der Smart AMS Manager geöffnet werden.

- Öffnen Sie die Adresse des Smart AMS Managers in Ihrem Webbrowser, indem Sie die Verknüpfung Smart AMS Manager öffnen auf dem Desktop oder im Startmenü von Windows verwenden.
  Beispiel-Adresse: http://localhost:6394. Die Portnummer wird bei der Installation von Smart AMS ausgewählt. Der Standardwert ist 6394. Stellen Sie sicher, dass Sie localhost durch die tatsächliche IP-Adresse des Computers ersetzen, auf dem der Smart AMS Manager ausgeführt wird.

- Um den Bereich Ereignisprotokoll aufzurufen, klicken Sie im Navigationsfenster links auf der Seite auf . Auf Mobilgeräten mit kleinerem Bildschirm klicken Sie auf Ihren Benutzernamen in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Ereignisprotokoll aus.

- Klicken Sie auf Aktualisieren, um die neusten Daten abzurufen.

Protokolle beinhalten die folgenden Informationen zu Ereignissen: Uhrzeit, Ursprung, Ebene, Ereignisart, Alarm (ein oder aus), Benachrichtigung und Details.

## Ereignis-Historie von Diensten

Im Unterabschnitt Ereignis-Historie von Diensten finden Sie Einträge für Ereignisse, einschließlich Trennungen der Verbindung zwischen Smart AMS und dem Server, Trennungen der Verbindung zwischen Werkzeugen und Steuerungen (mit Hinweis auf die Station), Trennungen der Verbindung zwischen dem Server und der SPS, während der Produktion aufgetretenen Fehlern, An- und Abmeldevorgängen für Werkzeuge, Veränderungen des Produktstatus.

Sie können die Einträge nach Zeitstempel, Quellenart, Ereignisart, Nachrichtentext, Protokollebene und Alarm filtern.

1. Klicken Sie auf den Header der Spalte.

2. Geben Sie die Filterbedingung an.
   Die Spaltenüberschrift wird in fetter, kursiver Schriftart angezeigt.

   Falls erforderlich, können Sie im Filter ein Sternchen (*) für eine beliebige Anzahl von Zeichen verwenden.

3. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Um einen Filter zu entfernen, klicken Sie auf den Spalten-Header und löschen dann allen Text aus dem Feld Filter. Alternativ können Sie auf Zurücksetzen klicken, um zur Standardansicht zurückzukehren.

Konfiguration der erweiterten Filter:

1. Klicken Sie auf den Schriftzug Erweiterte Filter.

2. Wählen Sie in der Liste Ebene die gewünschte Protokollebene aus: Alle, Info, Warnung, Fehler oder Fatal.

3. Wählen Sie in der Liste Alarm zwischen Ein, Aus oder Keine Alarmanzeige aus. Sie können diese Optionen miteinander kombinieren.

- Um die Anzahl der auf jeder Seite angezeigten Einträge zu ändern, klicken Sie auf die Dropdown-Liste unter der Ergebnistabelle und wählen Sie anschließend 5 Zeilen, 10 Zeilen, 20 Zeilen, 25 Zeilen, 50 Zeilen, 100 Zeilen, 200 Zeilen oder 500 Zeilen aus.

- Um zwischen den Seiten zu navigieren, verwenden Sie die auf den Seiten zur Verfügung stehenden Schaltflächen für die Seitennavigation (Zurück, Weiter). Auf jeder Seite wird die Gesamtseitenzahl angezeigt.

- Um schnell auf eine Seite zu springen, klicken Sie eine Seitenzahl im Feld Seite an.

Anzeige von Ereignisdaten:

1. Klicken Sie in der Spalte DETAILS auf , falls verfügbar. Ereignisdaten werden im JSON-Format angezeigt.

2. Um das Popup mit den Details zu schließen, klicken Sie erneut auf .

## Manager-Ereignis-Historie

Im Unterabschnitt Manager-Ereignis-Historie finden Sie Einträge für Ereignisse im Zusammenhang mit dem Smart AMS Manager. Beispiel: Ein Dienst wird erfolgreich gestartet oder angehalten.

## Gilt für: