# 指定 SQS3 站点的设置

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

SQS3 站点不受 Smart AMS 控制。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：http://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到工作场所部分，请点击页面左侧的导航面板中的 。

- 点击 SQS3 站点的图标。

活动切换开关：若此切换开关开启，则站点处于非活动状态。非活动站点的图标是灰显的。非活动的站点通常被忽略。如果关闭，则该站点被激活。

站点名称字段：指定站点的名称。

站点编号字段：指定装配生产线中站点的顺序位置。例如：1、2、3。

说明（英文）字段：用英语描述该站点。

说明（本地）字段：用本地语言描述该站点。

SQS 站点 IP 字段：指定用于连接的 IP 地址。

是返工站点切换开关：如果开启，则该站点被视为 SQS3 返工站点。否则，该站点被视为常规 SQS3 站点。

使用生产线 PLC 进站拨动开关：如果工件要通过生产线 PLC 进站，请开启该拨动开关。如果不使用生产线 PLC，则将其关闭。

返工站点列表：选择专用于工件返工的站点。它可以是一个 SQS3 返工站点。

## 适用于：