# Hinzufügen und Verwalten von Stationen

Zuerst muss Smart AMS Config geöffnet werden.

- Öffnen Sie die Adresse von Smart AMS Config in Ihrem Webbrowser, indem Sie die Verknüpfung Smart AMS Config-Benutzeroberfläche öffnen auf dem Desktop oder im Startmenü von Windows verwenden.
  Beispiel-Adresse: http://localhost:6395. Stellen Sie sicher, dass Sie localhost durch die tatsächliche IP-Adresse des Computers ersetzen, auf dem Smart AMS Config ausgeführt wird.

- Um den Bereich Arbeitsplätze aufzurufen, klicken Sie im Navigationsfenster links auf der Seite auf .

Die Anzahl der Schrauben und die Anzahl der einer Station zugewiesenen Verschraubungsgeräte erscheint auf dem Stationssymbol im Bereich Arbeitsplätze.

- Um eine Station hinzuzufügen, klicken Sie auf rechts neben dem Namen der Linie und wählen Sie anschließend Smart AMS-Station, SQS-Station oder Manuelle Station aus. Verfügt die Station über keine Verbindung zu Smart AMS, wählen Sie Manuelle Station aus; Smart AMS wird diese Station ignorieren.

- Verschieben Sie die Stationen der Linie per Drag & Drop, um diese neu anzuordnen.

- Öffnen Sie per Rechtsklick das Kontextmenü der Station, um diese zu kopieren, einzufügen oder zu löschen.

In diesem Abschnitt

- Konfiguration der Einstellungen für eine Smart AMS-Station
- Hinzufügen und Verwalten von Steuerungen an Smart AMS-Stationen
- Hinzufügen eines Rezepts
- Festlegen der Einstellungen für SQS3-Stationen
- Festlegen der Einstellungen für manuelle Stationen

## Gilt für: