# Sträckavlastningsprocedur

Vid sträckavlastning är specifika verktygstryck vanligtvis inte tillgängliga eftersom det inte alltid är möjligt att beräkna trycket vid vilket flänsmuttern kommer att frigöras. Om det ursprungliga åtdragningstrycket för flänsbulten är tillgängligt, kan man som tumregel säga att sträckavlastningstrycket vanligtvis är marginellt högre än det ursprungliga åtdragningstrycket (men inte alltid).

Det maximala tryck som kan anbringas har beräknats för att säkerställa att varken 95 procent av bultmaterialets flytspänning överskrids eller att verktygets maximala tryck tryck överskrids. Pumpen måste förinställas för att åstadkomma detta.

1. Montera sträckarverktygen på bultarna. Med mothållsmuttern inte helt nedskruvad och fäst på kolven, lossar du muttern ett och halvt varv. Detta förhindrar att mothållsmuttern förblir fast på kolven när bulten sträckavlastas.

2. För in ett skruvhandtag genom sträckarens åtkomstfönster och in i hålet i den sexkantiga flänsmuttern. Anbringa hydraultryck på systemet tills flänsmuttern kan roteras, och se samtidigt till att kolven inte överskrider sin maximala slaglängd och att systemtrycket inte överskrider det maximalt tillåtna trycket.

3. Vrid tillbaka varje flänsmutter ett helt varv.

4. Tryckavlasta systemet och kontrollera att flänsmuttrarna fortfarande är fria att rotera.

5. Avlägsna bultsträckarna.