# Prípravy na nastavenie

Pred pripojením hydraulického čerpadla k zariadeniu na napínanie skrutiek sa uistite, že:

- Pracovný tlak hydraulického čerpadla a obsluhovaného zariadenia sú kompatibilné.

- Zásobná kapacita čerpadla je dostatočná na prevádzku zariadenia v celom jeho rozsahu.

- Špecifikácie hydraulického oleja použitého v čerpadle a zariadení sú kompatibilné.

- Technické špecifikácie napínacieho nástroja sú známe.

Zaistite, aby čap dostatočne vyčnieval na šesťhrannú alebo kruhovú spojovaciu maticu.