# Entspannungsvorgang

Beim Entspannen stehen normalerweise keine spezifischen Werkzeugdrücke zur Verfügung, da es nicht immer möglich ist, den Druck zu berechnen, bei dem die Flanschmutter sich löst. Als Faustregel gilt: Wenn die ursprünglichen Drücke zur Verschraubung der Flanschmutter zur Verfügung stehen, ist der Entspannungsdruck üblicherweise geringfügig höher als der ursprüngliche Spanndruck (jedoch nicht immer).

Der Maximaldruck, der angelegt werden kann, wurde berechnet, um sicherzustellen, dass entweder 95 % der Materialstreckgrenze der Schraube oder der maximale Werkzeugdruck nicht überschritten werden, wobei jeweils der niedrigere Wert gilt. Die Pumpe muss hierzu entsprechend voreingestellt werden.

1. Bringen Sie die Spannwerkzeuge an den Schrauben an. Wenn die Kontermutter komplett eingeschraubt ist und am Kolben anliegt, lösen Sie die Kontermutter um eineinhalb Drehungen. So wird vermieden, dass die Kontermutter sich am Kolben festsetzt, wenn die Schraubenspannung gelöst wird.

2. Führen Sie die Knebelstange durch die Zugangsöffnung des Spanners und in die Öffnung an der Sechskantmutter des Flanschs ein. Beaufschlagen Sie das System mit Hydraulikdruck, bis sich die Flanschmutter drehen lässt, und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass der Kolben den maximalen Hub oder der Systemdruck nicht den maximal zulässigen Druck überschreitet.

3. Drehen Sie jede Flanschmutter um eine vollständige Drehung zurück.

4. Lassen Sie den Druck aus dem System ab und überprüfen Sie, ob die Flanschmuttern sich weiterhin leicht drehen lassen.

5. Entfernen Sie die Schraubenspanner.