# Bultsträckningsprocedur

VARNING

Risk för vätskesprutning med högt tryck

Du får aldrig ta tag i, röra vid eller på något annat sätt komma i kontakt med ett hydrauliskt tryckläckage. När hydraulkretsen är trycksatt kan hydraulvätskan spruta ut med mycket hög hastighet. Hydraulvätska som sprutar ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka allvarliga personskador. Om en olycka inträffar ska du kontakta närmaste läkare omedelbart! All vätska som har trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar, annars kan kallbrand uppstå.

- Nollställ alltid hydraultryck innan du kopplar från hydraulledningar eller andra ledningar. Dra åt alla anslutningar innan systemet trycksätts.

- Bär alltid säkerhetsgodkända ögonskydd vid läckagekontroller. Använd aldrig händerna för att kontrollera läckage i hydraulkretsen.

- Håll dig alltid på behörigt avstånd från läckande element under åtdragningen.

- Använd alltid slagtåliga ögon- och ansiktsskydd om du arbetar med eller uppehåller dig i närheten av drift, reparationer eller underhåll av enheten.

- Se till att alla andra som uppehåller sig i närheten använder slagtåliga ögon- och ansiktsskydd.

- Även små föremål som kastas iväg kan skada ögonen och orsaka blindhet.

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Bär alltid personlig skyddsutrustning medan du använder enheten. Nedan följer tänkbara farliga situationer:

- Slag mot huvudet

- Fotskador

- Exponering för höga ljudnivåer

- Värme, stänk från vätskor, slag, skärskador, luft kontaminerad med skadligt damm, rök, dimmor, sprej och ångor.

Om ovanstående farliga situationer inte undviks finns risk för dödsfall eller allvarliga personskador.

- Använd alltid godkänd personlig skyddsutrustning på din arbetsplats.

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Skydda alltid ansiktet vid arbete med högtrycksutrustning. Högtrycksutrustning kan orsaka allvarliga personskador.

- Bär alltid skyddsglasögon och/eller ansiktsmask.

- Övervaka den trycksatta utrustningen och se upp med manometrarna eftersom trycket kan stiga snabbt och kraftigt i lågvolymkretsar.

VARNING

Kringflygande föremål

Trycksätt aldrig en icke ansluten hankoppling. Hankopplingar är inte utformade till att stå emot högt tryck, i icke anslutet läge. Trycksättning av oansluten hankoppling kan orsaka allvarliga kroppsskador eller dödsfall.

- Om det blir en oansluten hankoppling över, ska du kontrollera den hydrauliska slangenheten och åtgärda felet.

## Gör följande innan du trycksätter systemet:

- Läs och förstå säkerhetsinstruktionerna som medföljer produkten.

- Se till att du känner till hur den hydrauliska pumpenheten ska användas.

- Se till att du känner till sträckarens maximala arbetstryck.

- Se till att du känner till sträckarens maximala kolvrörelse (se präglade specifikationer på sträckarens lastceller).

- Se till att du känner till det erforderliga arbetstryck som måste anbringas på sträckaren.

Lyftöglorna och lyftstropparna på verktygen ska kontrolleras innan de används. Titta efter sprickor eller andra synliga skador. Skadade lyftstroppar och öglebultar ska inte användas.

## Klar för att sträcka

I följande illustrationer har de hydrauliska kopplingsslangarna utelämnats av tydlighetsskäl.

1. Stäng stoppventilen på pumpenheten och trycksätt sedan systemet till erforderligt tryck. Övervaka processen kontinuerligt under hela processen. När måltrycket uppnås stoppar du pumpen (håll trycket). I detta skede belastas bulten inledningsvis med lasten som upprätthålls av sträckaren. Sträckarens kolv sträcks ut och flänsmuttern kommer upp från flänsytan.

2. Överskrid inte sträckarens maximala kolvslaglängd (ett rött band blir synligt när kolven närmar sig sin maximala slaglängd).

3. Kontrollera pumpmätaren för att säkerställa att trycket hålls stabilt. När trycket är stabilt går du fram till sträckaren. Med ett skruvhandtag roterar du muttern (genom sträckarens åtkomstfönster) tillbaka ned mot förbandsytan. Anbringa muttern bestämt mot förbandet med hjälp av en träklubba och ett skruvhandtag. Om muttern inte ligger an stabilt kommer sträckproceduren att ta mycket längre tid. Det är inte viktigt i vilken ordning muttrarna dras åt, men för att vara säker på att inte missa någon rekommenderar vi att de dras åt enligt en bestämd sekvens.

4. Upprepa nu sträckproceduren från steg 1. Den första trycksättningen användes för att ”plantera” flänsbultarna och -muttrarna. Detta bidrar till att maximera den bevarade bultlasten. Upprepa steg 1 en tredje gång.

5. Tryckavlasta vid den hydrauliska pumpenheten. När oljan har återvänt kopplar du loss alla hydrauliska kopplingsslangar, övergångsslangen samt nedslangen. Lossa den delade mothållsmuttern och avlägsna alla bultsträckarverktyg.

6. När sträckningsutrustningen placerats på topsiden stänger du alla tryckkolvar, klara för nästa användning.