# スプリットリアクションナットの使用

スプリットリアクションナットは完全に独立した部品で、テンショナーを取り付けた後にボルトに組み立てます。

1. スプリットリアクションナットをボルトの上から配置します。

2. ナットリリースボタンを押して、スプリットリアクションナットがカチッと鳴って「開」位置になるようにします。スプリットリアクションナットを成す等しい2つの部分が分割されます。

3. スプリットリアクションナットをスタッドの突起部に上から配置します。

4. スプリットリアクションナットを成す等しい2つの部分をテンショニングツールの上面に上から配置した後、これらの部分が互いに合わさるように押し込みます。2つの部分が閉状態に収まると、「カチッ」という音がします。

5. スプリットリアクションナットのAスロットに差し込まれたT型レンチを使用して、テンショナーのコーンシートに完全に収まるまでリアクションナットを下方向に回します。

6. スプリットリアクションナットがテンショニングツールの上面にあるコーンシートに完全にかみ合っているときに、リアクションナットから少なくともねじ山が3列分完全に見える状態で突き出ていることを確認してから、テンショニングを開始してください。

   A：スプリットリアクションナットから少なくともねじ山が3列分完全に見える状態で突き出ている必要があります。

スプリットリアクションナットが「カチッ」と鳴って完全に閉状態になっていない場合、絶対に装填しないでください。

全長にわたってねじが完全にかみ合っていないスプリットリアクションナットは絶対に装填しないでください。

分解する際は、組み立て手順を逆にたどります。