# Anschluss des Hydraulikschlauchs

1. Verbinden Sie sämtliche Spanner auf einer Seite des Flanschs mit Verbindungsschläuchen. Schließen Sie die Druckluft-Ableitung an eine frei Steckerverbindung an. Stellen Sie sicher, dass nach der Schlauchmontage eine freie Anschlussbuchse verfügbar ist.

   A | Ableitungsschlauch zur Oberfläche und der druckluftbetriebenen Pumpe | B | Typischer Hydraulik-Verbindungsschlauch

2. Verbinden Sie sämtliche Spanner auf der anderen Seite des Flanschs. Stellen Sie sicher, dass eine freie Steckerverbindung und eine freie Anschlussbuchse verfügbar sind.

3. Verbinden Sie die beiden Seiten des Flanschs mit dem mitgelieferten Cross-Over-Verbindungsschlauch, der identisch zu den Verbindungsschläuchen ist, nur länger. Verbinden Sie mit dem Cross-Over-Verbindungsschlauch die Anschlussbuchse an der ersten Flanschseite mit dem freien Steckeranschluss auf der zweiten Flanschseite.

   A | Flanschseite 1 | B | Flanschseite 2
   C | Cross-Over-Verbindungsschlauch

Ist das Hydraulikschlauchsystem korrekt angeschlossen, bleibt eine ANSCHLUSSBUCHSE an der Flanschseite 2 frei. Dies ist korrekt und sicher. Eine freie Anschlussbuchse kann SICHER druckbeaufschlagt werden. Ein freier Anschlussstecker dagegen ist NICHT SICHER. Falls ein freier Anschlussstecker zurückbleibt, überprüfen Sie die Montage der Hydraulik-Verbindungsschläuche und korrigieren Sie den Fehler.