# Nastavení šroubů

Pro rovnoměrné rozložení zatížení podmořského šroubového spoje se připouští, že je nutný 100% poměr předpínačů a šroubu. Tj. pokud je na přírubě 8 šroubů k předepnutí, je nutno použít 8 předpínacích nástrojů na šrouby. Všechny šrouby se předpínají současně.

Správné nastavení šroubů pro přírubu s 8 šrouby.

Příklady:

- Příruba se 6 šrouby vyžaduje 6 předpínacích nástrojů na šrouby.

- Příruba s 8 šrouby vyžaduje 8 předpínacích nástrojů na šrouby.

Věnujte pozornost tomu, jak jsou jednotlivé šrouby nastaveny s dlouhým vyčnívajícím čepem na každém druhém šroubu. Strana s dlouhým vyčnívajícím čepem je strana, na které je nasazen nástroj pro předpínání šroubů.

V tomto případě budou mít 4 červené šrouby nasazené předpínače na levé straně příruby a 4 zelené šrouby budou mít předpínače nasazené na pravé straně příruby.

A | 4 nástroje pro předpínání šroubů jsou nasazené na levé straně příruby. | B | 4 nástroje pro předpínání šroubů jsou nasazené na pravé straně příruby.

## Technické údaje

Technická specifikace konkrétního nástroje pro předpínání šroubů je vyražena na tělese předpínače.

## Postup nastavení šroubů

1. Ujistěte se, že příruby jsou zcela zasunuty a že šrouby a matice jsou dotaženy. Nasaďte 50 % nástrojů pro předpínání šroubů na „dlouhé“ části šroubů na jedné straně příruby.

2. Ujistěte se, že po montáži vyčnívají nejméně tři závity nad horní plochu reakční matice.

   A | Po montáži by měly nad reakční matici vyčnívat nejméně tři celé závity.

3. Ujistěte se, že příruby jsou zcela staženy k sobě a že šrouby a matice jsou dotaženy. Nasaďte druhých 50 % nástrojů pro předpínání šroubů na „dlouhé“ části šroubů na druhé straně příruby.

4. Ujistěte se, že po montáži vyčnívají nejméně tři závity nad horní plochu reakční matice.

   A | Po montáži by měly nad reakční matici vyčnívat nejméně tři celé závity.

5. Zkontrolujte obvod základny předpínače a ujistěte se, že sedí zcela rovně na ploše pro předpínání.