# Procedura luzowania

Podczas luzowania określone ciśnienie narzędzia nie są zwykle dostępne, ponieważ nie zawsze możliwe jest obliczenie ciśnienia, przy którym nastąpi zwolnienie nakrętki kołnierza. Jeśli oryginalne ciśnienie dokręcania śruby kołnierza są dostępne, ciśnienie luzowania jest zazwyczaj marginalnie wyższe niż oryginalne ciśnienie napinania (ale nie zawsze).

Maksymalne ciśnienie, które można zastosować, zostało obliczone, aby zapewnić, że albo nie przekroczyć 95% wydajności materiału śruby, albo nie przekroczyć maksymalnego ciśnienia narzędzia, którekolwiek jest niższe. Pompa musi być wstępnie skonfigurowana, aby to osiągnąć.

1. Zamocować narzędzia do napinania na śruby. Z nakrętką reakcyjną w pełni wkręconą i umieszczoną na tłoku odkręcić nakrętkę reakcyjną o półtora obrotu. Zapobiegnie to zablokowaniu nakrętki reakcyjnej na tłoku w momencie zwolnienia napięcia śruby.

2. Włożyć klucz z przetyczką przez okno dostępu napinacza i w otwór w nakrętce sześciokątnej kołnierza. Zastosować ciśnienie hydrauliczne na system, aż możliwy będzie obrót nakrętki kołnierza, zapewniając że tłok nie przekracza maksymalnego skoku lub ciśnienie systemu nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia.

3. Cofnąć każdą nakrętkę kołnierza o jeden pełny obrót.

4. Spuścić ciśnienie w systemie i sprawdzić, czy nadal można swobodnie obrócić nakrętki kołnierza.

5. Usunąć napinacze śrub.