# 보존 및 보관

- 해저 텐셔너는 추가적인 전기분해-니켈마감 처리를 한 스테인레스강으로 제조됩니다. 부식과 마모에 강하며 적절한 조건에서는 녹슬지 않습니다.

- 소금물에 노출된 공구는 보관 전에 깨끗한 물로 헹군 후 건조시켜야 합니다.

- 사용 중 물에 노출된 공구(비 또는 유사한 수분)는 보관 전에 철저히 건조시켜야 합니다. 공구의 포장을 마친 후에는 공구의 모든 표면에 건조 불가능한 녹 방지 오일(예시: Shell Ensis Fluid 또는 Castrol Rustillo DW300X)을 스프레이로 뿌려야 합니다. 이는 사용 수명 동안 공구가 녹슬지 않고 부식되지 않도록 시행하는 예방 조치입니다.

- 보관 시 모든 유압 피팅의 먼지 캡을 올바르게 장착하여 이물질이 피팅에 유입되어 오염되지 않도록 하는 것을 권장합니다.

- 기본 제공 포장 상자는 방수가 되지 않으므로 장기간 보관용으로 포장 상자를 사용하는 경우, 방수포 또는 플라스틱 시트와 같은 방수형 재질로 덮어야 합니다. 포장 상재는 우연히 튀는 액체로부터 보호하지만, 지속적으로 습기가 많은 환경용으로는 설계되지 않았습니다.

- 공구가 미끄러지지 않도록 적절한 포장재로 공구를 상자에 포장해주세요.