# Postup zrušenia napínania skrutiek

Pri zrušení napínania obvykle nie sú k dispozícii špecifické tlaky nástroja, pretože nie vždy sa dá vypočítať tlak, pri ktorom sa matica príruby uvoľní. Ako návod slúži, že ak sú k dispozícii pôvodné tlaky na utiahnutie skrutky príruby, tlak na zrušenie napínania je obvykle marginálne vyšší ako pôvodný tlak na napínanie (ale nie vždy).

Maximálny tlak, ktorý možno vyvinúť, bol vypočítaný s cieľom zaistiť, aby sa neprekročila buď 95 % poddajnosť materiálu skrutky alebo maximálny tlak nástroja, podľa toho, čo je menšie. Aby sa to dosiahlo, čerpadlo musí byť prednastavené.

1. Namontujte napínacie nástroje na skrutky. S reakčnou maticou úplne zaskrutkovanou a osadenou na pieste odskrutkujte reakčnú maticou o jednu a pol otáčky. Zabráni sa tým zapadnutiu reakčnej matice na piest, keď sa uvoľní napnutie skrutky.

2. Vložte tyč na otáčanie cez prístupové okienko napínača do otvoru v šesťhrannej matici príruby. Vyvíjajte hydraulický tlak na systém, kým sa nebude dať matica príruby otočiť. Zaistite, tým, aby piest neprekročil maximálny zdvih alebo aby systémový tlak neprekročil maximálny povolený tlak.

3. Otočte každú maticu príruby o jednu plnú otáčku.

4. Odtlakujte systém a skontrolujte, či sa matice príruby stále voľne otáčajú.

5. Odstráňte napínače skrutiek.