# 볼트 텐셔닝 절차

경고

고압 유체 위험

유압이 샌다면 절대 잡거나 만지지 말고 접촉해서도 안 됩니다. 유압 회로가 가압되면 유압 오일이 빠르게 배출될 수 있습니다. 고압 상태에서 새어나오는 오일이 피부를 관통하여 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 사고가 발생하면 즉시! 의료 서비스를 제공하는 병원에 연락하십시오. 피부를 관통하여 주입된 액체는 몇 시간 내에 외과적으로 제거해야 하며 그렇지 않으면 괴저가 발생할 수 있습니다.

- 유압 또는 기타 라인을 분리하기 전에 항상 압력을 해제하십시오. 압력을 가하기 전에 모든 연결부를 반드시 조여야 합니다.

- 누출 여부를 점검할 때는 항상 안전 기준을 통과한 보안경을 착용하십시오. 유압 회로의 누출 여부를 확인할 때 손을 사용하지 마십시오.

- 조임 과정 중에는 항상 구성 요소의 누출을 방지해야 합니다.

- 장치의 작동, 수리 또는 유지 보수에 참여하거나 해당 작업시 근처에 있을 때에는 항상 충격 방지 보안경을 착용하십시오.

- 작업 영역에 있는 모든 사람들이 내충격 눈 및 안면 보호 장비를 착용하도록 합니다.

- 작은 투사물이라도 눈을 상하게 하거나 실명을 초래할 수 있습니다.

경고

중상의 위험

장치를 작동할 때에는 항상 개인 보호 장비를 사용하십시오. 발생할 수 있는 위험 상황은 다음과 같습니다.

- 머리를 강타하는 강한 충격

- 발 부상

- 높은 소음 레벨에 대한 노출

- 열 그리고 액체, 충격, 절단에서 튀는 액체, 유해 먼지, 연기, 연무, 스프레이 및 증기로 오염된 공기

위에 열거된 위험 상황을 피하지 않을 경우 심각한 신체 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

- 항상 적절한 개인 보호 장비를 작업 현장에서 사용하십시오.

경고

중상의 위험

고압 장비 작업 시 항상 얼굴을 보호하십시오. 고압 장비는 심각한 신체 손상을 일으킬 수 있습니다.

- 항상 보안경 및/또는 얼굴 보호대를 착용하십시오.

- 적은 용량 회로의 경우 급속히 압력이 증가할 수 있기 때문에, 가압 장비를 모니터링하고 압력 게이지에 주의를 기울여야 합니다.

경고

발사체 위험

연결되지 않은 수 커플러에 압력을 가하지 마세요. 수 커플러는 연결되지 않은 모드에서 고압을 견딜 수 있도록 설계되지 않았습니다. 연결되지 않은 수 커플러에 압력을 가하면 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

- 연결되지 않은 수 연결부가 남아있는 경우 유압 호스 조립품을 점검하고 오류를 수정해 주세요.

## 시스템에 압력을 가하기 전에 다음을 확인해주세요.

- 제품과 함께 제공되는 안전 지침을 읽고 숙지하세요.

- 유압 펌프 장치가 올바르게 작동하는지 꼭 알고 있어야 합니다.

- 텐셔너의 최대 작동 압력을 정확하게 알고 있는지 점검하세요.

- 텐셔너의 최대 피스톤 이동 거리를 정확하게 알고 있는지 점검하세요. (텐셔너 로드 셀에 스탬프로 표시된 항목 확인)

- 텐셔너에 적용해야 하는 필수 작동 압력을 정확하게 알고 있는지 점검해주세요.

공구를 사용하기 전에 인양 고리와 스트랩을 점검해야 합니다. 균열 또는 눈에 보이는 손상 부위가 있는지 점검해주세요. 손상된 인양 스트랩이나 아이볼트를 발견하였다면 사용하지 않아야 합니다.

## 텐셔닝 작업 준비

다음 그림에서는 명확성을 위해 유압 링크 호스가 제거되었습니다.

1. 펌프 장치의 정지 밸브를 닫은 다음 시스템을 필요한 압력으로 가압하세요. 공정 내내 지속적으로 압력을 모니터링해야 합니다. 목표 압력에 도달하면 펌프를 중지하세요. (압력 유지) 이 단계에서 볼트는 텐셔너로 고정하는 하중으로 인해 초기에 체결됩니다. 텐셔너 피스톤이 확장되고 플랜지 너트가 플랜지 표면에서 상승합니다.

2. 텐셔너의 최대 피스톤 스트로크를 초과하지 마세요. (최대 피스톤 스트로크에 가까워지면 빨간색 밴드가 표시됩니다).

3. 펌프 게이지를 점검하여 압력이 고정되어 있는지 점검하세요. 압력이 안정되면, 토미 바를 사용하여 텐셔너에 접근하세요.(텐셔너 액세스 윈도우를 통해) 너트를 다시 조인트 면 쪽으로 돌려주세요. 나무 망치와 토미 바를 사용하여 너트를 조인트에 단단히 고정하세요. 너트가 단단히 장착하지 않은 경우 텐셔닝 절차를 완료하기까지 시간이 더 오래 걸립니다. 너트를 조이는 순서는 중요하지 않지만 너트가 하나라도 누락되지 않도록 순서대로 조임 작업을 시행하는 것을 권장합니다.

4. 이제 1단계부터 텐셔닝 절차를 반복하세요. 첫 번째 가압은 플랜지 볼트 및 너트를 '체결하여 설치'하는 용도로 사용되었습니다. 이 작업은 설치한 볼트가 견디는 하중의 최대화에 유용합니다. 1단계부터 세 번째로 반복하세요.

5. 유압 펌프 장치에서 압력을 해제하고 오일이 반환되면 모든 유압 링크 호스, 크로스오버 링크 호스 및 다운 라인의 연결을 해제하세요. 분할 반응 너트를 풀고 모든 볼트 텐셔닝 공구를 탈거하세요.

6. 텐셔닝 장비를 상단 측에 배치하면, 다음에 사용할 수 있도록 모든 피스톤 램을 닫아주세요.