# Konserwacja i przechowywanie

- Napinacze podwodne są wykonane ze stali nierdzewnej z dodatkowym wykończeniem z niklu elektrolizy. Są odporne na korozję i zużycie i w odpowiednich warunkach nie będą rdzewieć.

- Każde narzędzie, które jest narażone na słoną wodę należy wypłukać pod bieżącą wodą i wysuszyć przed przechowywaniem.

- Narzędzie narażone na działanie wody podczas użytku (deszcz lub podobne) powinny być dokładnie wysuszone przed przechowywaniem. Po zapakowaniu wszystkie dostępne powierzchnie narzędzia powinny być spryskane odpowiednim nieschnącym olejem chroniącym przed rdzą (np. Shell Ensis Fluid lub Castrol Rustillo DW300X). Ma to na celu zapewnienie, że narzędzia pozostaną nierdzewne przez cały okres ich użytkowania.

- Podczas przechowywania zaleca się prawidłowe założenie podłączonych osłon przeciwpyłowych na wszystkich złączach hydraulicznych, aby zapobiec przedostawaniu się ciał obcych do złączy i ich zanieczyszczeniu.

- Skrzynie do pakowania dostarczane w standardzie nie są wodoszczelne i należy je przykryć (np. pod wodoodporną plandeką lub folią z tworzywa sztucznego), jeśli są używane do długoterminowego przechowywania. Skrzynie do pakowania chronią przed przypadkowymi rozpryskami, ale nie są przeznaczone do ciągłych mokrych warunków.

- Zapakować narzędzia do skrzyni z odpowiednim materiałem opakowania, aby zapobiec ślizganiu się narzędzi.