# Hydraulisk slangkoppling

1. Använd kopplingsslangar för att koppla samman var och en av sträckarna på ena sidan av flänsen. Anslut den hydrauliska nedslangen till en oansluten hankoppling. Se till att det finns en oansluten honkoppling tillgänglig efter slanganslutningen.

   A | Nedslang till ytan och den luftdrivna pumpen | B | Typisk hydraulisk kopplingsslang

2. Koppla samman var och en av sträckarna på den andra sidan av flänsen. Se till att det finns en oansluten hankoppling och en oansluten honkoppling tillgängliga.

3. Koppla samman flänsens båda sidor med den medföljande övergångsslangen (övergångsslangen är identisk med kopplingsslangarna fast längre). Anslut övergångsslangen från honkopplingen på den första flänssidan till den lediga hankopplingen på den andra flänssidan.

   A | Flänssida 1 | B | Flänssida 2
   C | Övergångsslang

Om det hydrauliska slangsystemet monterats korrekt ska det finnas en enda oansluten HON-koppling på flänssida 2. Detta är korrekt och säkert. Det är SÄKERT att trycksätta en oansluten honkoppling. Det är däremot INTE SÄKERT att ha en oansluten hankoppling. Om du har en oansluten hankoppling över, måste du kontrollera monteringen av kopplingsslangar och åtgärda felet.