# Conservazione e stoccaggio

- I tenditori sottomarini vengono realizzati in acciaio inossidabile con una finitura aggiuntiva in nichel elettrolitico. Sono resistenti alla corrosione e all'usura e, in condizioni adeguate, anche alla ruggine.

- Risciacquare tutti gli strumenti esposti all'acqua salata con acqua dolce e asciugarli prima della conservazione.

- Asciugare accuratamente gli strumenti esposti all'acqua durante l'uso (pioggia o fluidi analoghi) prima della conservazione. Dopo l'imballaggio, spruzzare tutte le superfici accessibili degli utensili con un olio antiruggine adatto e non essiccante (es. Shell Ensis Fluid o Castrol Rustillo DW300X), per fare in modo che gli utensili non si ossidino lungo la loro intera vita utile.

- Durante la conservazione, installare i tappi antipolvere sui tutti i raccordi idraulici, collegandoli correttamente in modo da evitare che eventuali corpi estranei entrino nei raccordi, causando un accumulo di sporco.

- Le casse di imballaggio fornite in dotazione non sono a tenuta stagna e richiedono una copertura (es. con un telone impermeabile o un telo di plastica) se utilizzate per lo stoccaggio a lungo termine. Le casse di imballaggio proteggono dagli schizzi accidentali, ma non dalle condizioni di bagnato costante.

- Imballare gli attrezzi nella cassa usando materiali adeguati a evitare lo scivolamento degli utensili.