# Encaixe da Mangueira Hidráulica

1. Ao usar mangueiras Link, interconecte cada um dos tensionadores em um lado do flange. Conecte a linha descendente hidráulica a um conector macho desconectado. Certifique-se de que haja uma conexão fêmea desconectada disponível após a montagem da mangueira.

   A | Mangueira descendente até a superfície e a bomba acionada a ar | B | Mangueira hidráulica Link típica

2. Interconecte cada um dos tensionadores no outro lado do flange. Certifique-se de que haja um conector macho desconectado e uma conexão fêmea desconectada disponíveis.

3. Conecte os dois lados do flange juntos com a mangueira Link cruzada fornecida, a mangueira Link cruzada é idêntica às mangueiras Link, mas é mais longa. Conecte a mangueira Link cruzada da conexão fêmea no primeiro lado do flange ao conector macho livre no segundo lado do flange.

   A | Lado 1 do flange | B | Lado 2 do flange
   C | Mangueira Link cruzada

Se o sistema de mangueira hidráulica estiver corretamente encaixado, haverá uma única conexão desconectada FÊMEA no lado 2 do flange. Isso é correto e seguro. É SEGURO pressurizar uma conexão fêmea desconectada. Porém, NÃO É SEGURO ter um conector macho desconectado. Se você tiver uma conexão macho desconectada, verifique a mangueira hidráulica Link e corrija o erro.