# Instalação do parafuso

Para aplicar uma carga uniformemente distribuída a uma junta aparafusada subaquática, é aceitável que seja exigida uma relação tensionador-parafuso de 100%. Isto é, se 8 parafusos estiverem no flange para tensionamento, 8 ferramentas tensionadoras de parafusos são necessárias. Todos os parafusos são tensionados simultaneamente.

A instalação correta do parafuso para um flange de 8 parafusos.

Exemplos:

- Um flange de 6 parafusos exige 6 ferramentas tensionadoras de parafusos.

- Um flange de 8 parafusos exige 8 ferramentas tensionadoras de parafusos.

Fique atento a como cada parafuso é instalado com uma longa projeção em cada parafuso alternado. O lado da longa projeção do prisioneiro é o lado no qual a ferramenta tensionadora de parafusos é encaixada.

Nesse caso, os 4 parafusos vermelhos alternados terão tensionadores encaixados do lado esquerdo do flange, e 4 parafusos verdes alternados terão tensionadores encaixados do lado direito do flange.

A | Quatro ferramentas tensionadoras são encaixadas do lado esquerdo do flange. | B | Quatro ferramentas tensionadoras são encaixadas do lado direito do flange.

## Especificações Técnicas

A especificação técnica de suas ferramentas tensionadoras de parafusos em particular encontra-se estampada no corpo do tensionador.

## Procedimento de Instalação do Parafuso

1. Certifique-se de que os flanges estejam totalmente engatados e que os parafusos e porcas estejam apertados. Monte 50% das ferramentas tensionadoras de parafusos nas extensões de parafusos “longos” em um lado do flange.

2. Certifique-se de que há pelo menos três projeções de roscas acima da superfície superior da porca de reação após a instalação.

   A | Pelo menos três roscas devem projetar-se da porca de reação após a instalação.

3. Certifique-se de que os flanges sejam totalmente puxados em conjunto e que os parafusos e porcas estejam apertados. Monte os outros 50% das ferramentas tensionadoras de parafusos nas extensões de parafusos “longos” do outro lado do flange.

4. Certifique-se de que há pelo menos três projeções de roscas acima da superfície superior da porca de reação após a instalação.

   A | Pelo menos três roscas devem projetar-se da porca de reação após a instalação.

5. Examine a circunferência da base do tensionador para garantir que esta esteja posicionada de forma totalmente plana contra a superfície de tensionamento.