# Bevarande och förvaring

- Undervattenssträckare är tillverkade i rostfritt stål med en extra finish av elektrolys-nickel. De är korrosions- och nötningsbeständiga och rostar inte under lämpliga förhållanden.

- Alla verktyg som utsätts för saltvatten bör sköljas med sötvatten och torkas innan de förvaras.

- Verktyg som har exponerats för vatten under användning (från regn eller dylikt) bör torkas grundligt innan de förvaras. När de har förpackats bör alla åtkomliga ytor på verktygen sprejas med en lämplig icke-torkande rostförebyggande olja (till exempel Shell Ensis Fluid eller Castrol Rustillo DW300X). Detta för att säkerställa att verktygen förblir rostfria under hela sin livslängd.

- Under förvaringen rekommenderar vi att alla dammskyddshylsor monteras korrekt på motsvarande hydraulkopplingar, för att förhindra att främmande föremål kommer in i kopplingarna och förorenar dem.

- Förpackningslådorna som medföljer som standard är inte vattentäta och bör övertäckas (under exempelvis en vattentät presenning eller plastskynke) om de ska förvaras länge. Förpackningslådorna skyddar mot enstaka stänk, men de är inte konstruerade för konstant våta förhållanden.

- Packa verktygen i lådan med lämpligt förpackningsmaterial för att förhindra att verktygen glider omkring.