# Použitie delenej reakčnej matice

Delená reakčná matica je úplne samostatný komponent a montuje sa na skrutku po osadení napínača.

1. Umiestnite delenú reakčnú maticu na skrutku.

2. Stlačením tlačidla uvoľnenia matice zacvaknite delenú reakčnú maticu do ‘otvorenej’ polohy. Dve polovice delenej reakčnej matice od seba odskočia.

3. Umiestnite delenú reakčnú maticu na vyčnievanie čapu.

4. Stlačte dve polovice delenej matice k sebe po ich umiestnení na hornú čelnú plochu napínacieho nástroja. Keď dve polovice zacvaknú do svojej zatvorenej polohy, začujete ‘cvaknutie’.

5. Pomocou tyče na otáčanie drážkovenej do drážky delenej reakčnej matice otáčajte reakčnú maticu nadol, kým úplne nezapadne do kužeľového sedla napínača.

6. Pred začatím napínania zaistite, aby nad delenú reakčnú maticu vyčnievali aspoň tri závity, keď je delená reakčná matica úplne zapadnutá do kužeľového sedla v hornej čelnej ploche napínacieho nástroja.

   A: Z hornej časti delenej reakčnej matice by mali vyčnievať aspoň tri závity.

Nikdy nenasaďte delenú reakčnú maticu, ktorá ‘nezacvakla’ do svojej úplne zatvorenej polohy.

Nikdy nenasaďte delenú reakčnú maticu, ktorá nemá úplný záber závitu po celej svojej dĺžke.

Pri demontáži zopakuje montážny postup v opačnom poradí.