# Údržba napínača

Pri prevádzke, oprave alebo údržbe nástroja alebo v ich blízkosti alebo pri výmene príslušenstva nástroja vždy používajte ochranu očí a tváre odolnú voči nárazom.

Pred odpájaním alebo pripájaním hadíc, koncoviek alebo príslušenstva alebo demontážou nástroja vždy odpojte napájanie napätím a odtlakujte hydraulický systém.

- Počas montáže a údržby napínacích nástrojov by sa mali komponenty so závitami namazať a ochrániť tenkou povrchovou vrstvou pasty proti zadretiu, ako napríklad Copaslip alebo Molyslip, na ochranu pred tvorbou hrdze na závitoch skrutky a dodatočnú ochranu komponentov so závitami, aby sa počas používania navzájom nezadreli.

- Pred inštaláciou by mali mať tesnenia, vodiace pásiky a stieracie tesnenia namazané nábežné hrany vhodným ľahkým mazivom, ako napríklad Rocol Aqua-Sil. Pomôže to pri montáži.

- Nástroj treba kompletne renovovať každých 12 mesiacov.

- Vykonávajte prehliadky na zistenie akýchkoľvek známok korózie. Nástroje vykazujúce známky korózie treba vrátiť zákazníckemu centru.

- Po každom použití: hľadajte priesaky oleja z koncoviek alebo adaptérov. Všetky adaptéry alebo koncovky, z ktorých uniká olej, treba utiahnuť na 25 Nm. Každý adaptér alebo koncovku, z ktorých po utiahnutí naďalej uniká olej, treba vymeniť.

- Pred použitím treba skontrolovať závesné oká a popruhy na nástrojoch. Hľadajte trhliny alebo iné viditeľné poškodenie. Nepoužívajte zdvíhacie popruhy ani skrutky s okom, na ktorých zistíte poškodenie.

- Nástroj nesmie spadnúť ani doň naraziť iný predmet, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie tesniacich povrchov na nástroji, čo môže mať za následok zlyhanie nástroja počas používania.

- Pravidelne sa musia vykonávať prehliadky ochrannej vrstvy nástroja a kontroly akýchkoľvek známok praskania alebo odlupovania. Odporúča sa, aby nástroje vykazujúce známky odlupovania alebo praskania treba vrátiť zákazníckemu centru.

- Ak budete mať kedykoľvek pochybnosti o prevádzkovej vhodnosti, obráťte sa o radu na zákaznícke centrum Atlas Copco.