# Сохранность и хранение

- Натяжители для подводных работ изготовлены из нержавеющей стали с дополнительным покрытием электролизного никеля. Они устойчивы к коррозии и износу и не ржавеют при обеспечении подходящих условий.

- Все инструменты, которые подвергались воздействию соленой воды, должны быть промыты пресной водой и высушены перед хранением.

- Инструменты, которые подвергались воздействию воды во время эксплуатации (дождя и т. п.) должны быть тщательно высушены перед хранением. Когда инструменты упакованы, нанесите подходящее невысыхающее противокоррозионное масло на все доступные поверхности (например, Shell Ensis Fluid или Castrol Rustillo DW300X). Это позволит предотвратить образование ржавчины в течение всего срока службы инструментов.

- При хранении рекомендуется установить пылезащитные колпаки всех гидравлических фитингов, чтобы предотвратить попадание посторонних веществ и загрязнение.

- Упаковочные ящики, обычно поставляемые с инструментами, не являются водонепроницаемыми и должны быть закрыты (например, водонепроницаемым брезентом или пластиковым листом) если они используются для длительного хранения. Упаковочные ящики защищают от случайных брызг, но не рассчитаны на пребывание во влажных условиях.

- При упаковке инструментов в ящик используйте подходящий упаковочный материал, чтобы избежать движения инструментов.