# 对开反作用螺母的使用

对开反作用螺母是一个完全独立的部件，在安装拉伸器之后将其装配到螺栓上。

1. 将对开反作用螺母放在螺栓上方。

2. 按下螺母释放按钮，将对开反作用螺母卡入“打开”位置。对开反作用螺母的两瓣将弹开。

3. 将对开反作用螺母放在螺柱伸出部分上方。

4. 将对开螺母的两瓣放在拉伸工具的顶面之后，将它们挤压在一起。当两瓣卡入其闭合位置时，可以听到’咔哒'一声。

5. 将撬棍插入对开反作用螺母的槽中，旋下反作用螺母，直到其完全啮合到拉伸器的锥形座中。

6. 在开始张紧之前，确保当对开反作用螺母完全啮合到拉伸工具顶面的锥形座中时，至少有三圈螺纹伸出对开反作用螺母上方。

   A：对开反作用螺母顶部应至少伸出三圈螺纹。

切勿对未卡入其完全闭合位置的对开反作用螺母施加载荷。

切勿对整个螺纹长度未完全啮合的对开反作用螺母施加载荷。

拆卸时直接反向重复装配程序。